インストールの検査 |

最近追加した SAN のコンポーネントを検査したり、SAN 全体を検査するには、FC_CHECK を有効にした状態で `ras_revcheck`(1M) テストおよび `stresstest`(1M) テストを使用します。

`ras_revcheck`(1M) を実行すると、ファームウェアとソフトウェアが最新であることを確認できます。

`stresstest`(1M) を実行すると、次のことができます。

- 指定した時間だけシステムに負荷をかける。
- データパスを監視して再試行やその他のエラーを検出する。

注:

現在のところ、`ras_revcheck`(1M) と `stresstest`(1M) は共に、コマンド行インタフェース (CLI) からだけ使用できます。Storage Automated Diagnostic Environment GUI からはアクセスできません。

SAN コンポーネントを検査するには

次のように入力します:
`# /opt/SUNWstade/bin/ras_revcheck -M "T3"`
`# /opt/SUNWstade/Diags/bin/stresstest -M "T3 | FC_CHECK" -T "180"`

SAN 全体を検査するには

次のように入力します:
`# /opt/SUNWstade/bin/ras_revcheck -M "ALL"`
`# /opt/SUNWstade/Diags/bin/stresstest -M "ALL" -T "600"`

関連項目:

- トポロジの保守
- トポロジのスナップショット
- スナップショット履歴