ローカル通知:[新しいエントリの追加 |

Storage Automated Diagnostic Environment による確認結果を通知するよう求める各システム管理者に対して、通知レコードを 作成します。

優先順位、 イベントカテゴリ、および イベントタイプごとに、確認結果を制限します。複数のイベントを選択して、電子メールまたはポケットベルに送信できます。この柔軟性によって、警告の通知方法をカスタマイズすることが可能になります。

Storage Automated Diagnostic Environment によって収集された「信頼性、可用性、管理性」 (RAS) 情報の送信に加えて、(マスターとして設定された) ホストからのイベント方式のメッセージのカスタマイズ可能なサブセットを、顧客のサイトのローカルシステムの管理者に電子メールで直接送信できます。

注: システムが指定された宛先にメールを送信するように適切に設定されていないと、電子メールが送信されない場合があります。これは特に Storage Service Processor 環境で見られます。Storage Service Processor がサブネット上にあり、目的の宛先へのゲートウェイが存在しない場合です。

関連項目:

- 通知
- メッセージのサブセット