SNMP 提供程序 |

SNMP Traps 提供程序使 Storage Automated Diagnostic Environment 可以将在监视过程中发生的所有可操作事件的陷阱发送给外部管理系统。

当出现警告时，该陷阱会被作为 SNMP 陷阱发送到 SNMP 传输。 SNMP 陷阱侦听程序可以使用包含在 SUNWstade 软件包中的 `StorAgent.mib SNMP MIB` 文件对这些警告解码。

这些警告包含以下信息：

- Storage Automated Diagnostic Environment 代理位置
- 与这些警告有关的 Storage Automated Diagnostic Environment 设备
- 警告级别
- 消息内容

要设置 SNMP 提供程序，请完成以下必需字段：

- 启用“活动”复选框。
- 键入用于在网络上标识该主机的 IP 名称和地址。最多可提供五个 IP 地址。
- 指定端口号。缺省值为 162。
- 指定最低警告级别： 警告、错误或停机。

另请参阅：

- 电子邮件提供程序
- Net Connect 提供程序
- SRS 提供程序
- SSRR 提供程序
- SAE 提供程序
- SunMC 提供程序