> 帮助汇总

配置 -> Sun 3900/6900 系列
配置 Sun StorEdge T3+ 阵列 | 管理连接到 Sun StorEdge 3900 和 6900 系列存储器子系统的 Sun StorEdge T3+ 阵列。
配置 Sun StorEdge Network FC Switch-8 和 Switch-16 交换机 | 管理 Sun StorEdge 3900 和 6900 系列存储器子系统使用的 Sun StorEdge Network FC Switch-8 和 Switch-16 交换机
配置虚拟引擎 | 更改虚拟引擎的缺省设置，以符合安装 SAN 系统的环境中的 SAN 要求。
维护 Sun StorEdge 3900 和 6900 系列存储器子系统的日志功能 | 查看所有日志或最近 50 行日志记录，了解所采取的配置操作消息。

配置 Sun StorEdge T3+ 阵列 | [ 页首 ]

Sun StorEdge T3+ 阵列菜单提供以下选项：

- 显示配置 - 读取并显示指定的 Sun StorEdge T3+ 阵列伙伴组的配置信息。 它包括以下 Sun StorEdge T3+ 阵列命令的输出：

- version
- sys list
- vol list
- vol stat
- port list
- port listmap

- 保存配置 - 在读取阵列配置后，更新 Sun StorEdge T3+ 阵列快照文件。 保存该信息以备需要时再次使用。

- 修改参数 - 修改 Sun StorEdge T3+ 阵列的系统参数。

- 配置 - 通过一系列子菜单指引您重新配置 Sun StorEdge T3+ 阵列。 在成功更新配置后，这些信息就保存到了快照文件中。 支持的 RAID 类型包括：

- RAID 1
- RAID 5
- RAID 1 和 RAID 5

在 RAID 1/RAID 5 混合的 RAID 类型中，每个 Sun StorEdge T3+ 阵列都有一个由三个物理驱动器组成的 RAID 1 设备和一个由五个物理驱动器组成的 RAID 5 设备，外加一个备用驱动器。

- 恢复 - 使用快照文件中静态保存的配置恢复 Sun StorEdge T3+ 阵列配置。 在您丢失 LUN 或者必须要更换 Sun StorEdge T3+ 阵列时可能需要用到此功能。

- 校验 - 检查和核实当前 Sun StorEdge T3+ 阵列配置是否和快照文件中最新保存的配置版本相同。

- 显示忙 - 显示当前正在配置或者恢复的 Sun StorEdge T3+ 阵列名称。

- 验证口令 - 验证 T3 Telnet 口令。

- 管理 T3+ LUN 分片 -- 用于创建和删除 T3+ 分片。 该子菜单中的选项包括：

- 创建 T3+ Lun 分片 - 该选项用于在 T3+ 卷上创建分片。系统会显示一个可用卷列表。 选定卷之后，则要输入要创建的分片的数量、大小（以 1 GB 增量为单位）和名称。
- 删除 T3+ Lun 分片 - 该选项用于删除已在 T3+ 卷上创建的 LUN 分片。
- 显示 T3+ Lun 分片信息 - 显示指定的 T3+ 上当前的 LUN 配置。您可以选择显示分片信息、LUN 映射信息或 LUN 权限信息。
- 启用 T3+ 卷分片 - 该选项用于设置适当的 T3+ 系统参数，以便在指定的 T3+ Sun StorEdge 阵列上启用卷分片功能。

- 管理 T3+ LUN 屏蔽 -- 使您可以为特定的 WWN 创建 T3+ 组并设置 LUN 权限。该子菜单中的选项包括：

- 创建 T3+ 组 - 该选项使您可以创建一个 T3+ 组，然后通过该组设置/屏蔽 LUN 权限。选择一个 T3+ Sun StorEdge 阵列之后，必须输入要与新组关联的 WWN。也可以先向该组中添加一个初始的 LUN，然后再设置它的权限。
- 删除 T3+ 组 - 该选项使您可以删除 T3+ Sun StorEdge 阵列上的一个组或所有组。
- 添加到 T3+ 组 - 使用该选项可以将其它 WWN 添加到现有组中。
- 从 T3+ 组中删除 - 使用该选项，您可以从现有组中删除 WWN。
- 设置 T3+ LUN 权限 - 此选项允许您将指定的 Sun StorEdge T3+ 阵列上的单个 LUN 或所有 LUN 的 LUN 权限设置/屏蔽为读写 (rw)、只读 (ro) 或无。您可以按照单个 WWN 或按照组设置 LUN 权限。

配置 Sun StorEdge Network FC Switch-8 和 Switch-16 交换机 | [ 页首 ]

Sun StorEdge 交换机菜单提供以下选项：

- 显示配置 - 显示指定交换机的配置，包括以下内容：

- IP 地址配置
- 端口数量
- 版本信息
- 端口状态和类型
- 区

- 检验 - 根据机柜类型（Sun StorEdge 3900 系列或 Sun StorEdge 6900 系列），检验指定交换机的配置是否和该交换机的预定义的静态配置匹配。

- 设置配置 - 根据机柜类型和位置（Sun StorEdge 6900 系列顶部交换机或者底部交换机），将指定的交换机配置为预定义的静态配置。

- 保存配置 - 将指定交换机的当前配置保存到一个可恢复的映射文件中。

- 恢复配置 - 从映射文件中恢复保存的交换机配置。

- 下载固件 - 将 Flash 代码下载到 Sun StorEdge Network FC Switch-8 或 Switch-16 交换机，并复位该代码。 Flash 代码会从 `/usr/opt/SUNWsmgr/flash` 目录中的相应文件自动载入。

- 设置交换机端口 SL 模式 - 设置/取消设置与指定的 Sun StorEdge T3+ 阵列相关的交换机端口 SL 模式。如果选择“开”，就会将每台交换机上相应区中的所有端口设置为 SL 模式。如果选择“关”，则清除 SL 模式并将端口设置回预定义的配置，其定义如下。

- 设置交换机端口 TL 模式 - 设置/取消设置指定交换机上的交换机端口 TL 模式。如果选择“开”，就会将每台交换机上指定端口列表中的所有端口设置为 TL 模式。如果选择“关”，则清除 TL 模式并将端口设置回预定义的配置，其定义如下。
  注意： 该功能只可供 DAS 配置（Sun StorEdge 3900 系列系统）使用，而且对 Solaris 2.6 上的 SOC+ 连接特别有用。

- 设置交换机端口光纤网络模式 - 设置/取消设置指定交换机上的交换机端口光纤网络（F 型）模式。如果选择“开”，就会将每台交换机上指定端口列表中的所有端口设置为光纤网络模式。如果选择“关”，则清除光纤网络模式并将端口设置回预定义的配置，其定义如下。
  注意：该功能只可供 DAS 配置（Sun StorEdge 3900 系列系统）使用，而且对全光纤网络配置将 T3+ 设备端端口设置为 F（光纤网络）型特别有用。

- 修改交换机区 - 修改前端交换机上的每个硬区中的端口列表。系统会提示用户输入硬区 ID 和每个区的端口列表。
  注意：此功能只可供 DAS 配置（Sun StorEdge 3900 系列系统）使用，而且对 4 节点簇支持特别有用。

配置虚拟引擎 | [ 页首 ]

虚拟引擎 (VE) 配置菜单提供以下选项：

- 管理磁盘池

- 创建磁盘池 - 创建映射到指定 Sun StorEdge T3+ 阵列的物理 LUN 的磁盘池。 这些磁盘池是可用来创建 VLUN 的物理 LUN。
- 删除磁盘池 - 删除指定的 Sun StorEdge T3+ 阵列 LUN 的磁盘池和磁盘池中的所有 VLUN。该命令通常在重新配置 Sun StorEdge T3+ 阵列时使用。该命令由 modfiyt3config 自动调用。

- 管理 VLun - 使您可以创建和删除虚拟 LUN

- 创建 VLun - 该选项使您可以在一个磁盘池上创建 VLUN，或者通过执行单个的批处理过程在多个磁盘池上创建 VLUN。系统将显示可用的虚拟引擎对的列表。选择虚拟引擎对之后，请输入要创建的 VLUN 的数量和大小（以 1 GB 为增量）。您也可以选择将新的 VLUN 添加到区中。
- 删除 VLUN - 该选项使您可以删除已在虚拟引擎对上创建的 VLUN。
- 查看虚拟引擎映射 - 显示指定虚拟引擎当前保存的配置映射。

- 管理区 - 提供以下选项：

- 创建虚拟引擎区 - 该选项使您可以创建一个虚拟区，或者通过执行单个的批处理过程创建多个虚拟区。系统将显示可用虚拟引擎对、启动程序和 WWN 的列表，然后要求您输入一个区和 HBA 别名。
- 将组件添加到虚拟引擎区 - 使用此选项，您可以将其它 VLUN 或者 HBA 添加到现有的虚拟引擎区中。系统将显示可用虚拟引擎对和区的列表。
- 从虚拟区中删除组件 - 此选项使您可以从现有的虚拟引擎区中删除 VLUN 或 HBA。系统将显示可用虚拟引擎对和区的列表。
- 删除虚拟引擎区 - 使用此选项可以删除整个虚拟引擎区

- 管理配置文件 - 提供了以下选项：

- 查看虚拟引擎映射 - 显示映射文件或者现场轮询中的指定虚拟引擎的当前配置。
- 保存虚拟引擎映射 - 保存指定虚拟引擎的当前配置。
- 恢复虚拟引擎映射 - 恢复指定虚拟引擎的当前配置。
- 检验虚拟引擎映射 - 检验指定虚拟引擎的当前配置是否与保存的配置匹配。

- 管理主机 - 管理虚拟引擎主机

- 查看映射 - 显示指定虚拟引擎的当前配置。

- 受管 slicd 守护程序 - 管理虚拟引擎的守护程序

- 设置/清除口令 - 设置或清除虚拟引擎口令

维护 Sun StorEdge 3900 和 6900 系列存储器子系统的日志功能 | [ 页首 ]

GUI 的“查看日志”选项使您可以查看每条已执行命令的全部日志。另外， runsecfg 菜单使用户可以查看最近 50 条日志记录和指定日期出现的错误。日志包含的是有关采取的配置操作的消息。