Effacement des alertes |

Suppression des alertes vertes

1. Cliquez sur le lien Effacer dans le coin supérieur droit de la vue de la topologie.
   Une question s'affiche :"Confirmez-vous la suppression des alertes VERTES ?
2. Cliquez sur OK.
   Toutes les alertes vertes sont supprimées de la topologie.

Suppression des alertes jaunes ou rouges concernant un périphérique

Remarque :
Les alertes jaunes ou rouges doivent être supprimées manuellement, mais il convient de ne pas les supprimer avant d'être certain que les anomalies ont été corrigées.
La condition à l'origine de l'alerte existe toujours, mais ne s'affiche plus dans la topologie une fois supprimée.

1. Dans la topologie, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un périphérique ayant une ou plusieurs alertes jaunes/rouges.
2. Dans le menu déroulant, cliquez sur Alertes.
   Si une alerte existe pour le périphérique, une liste s'affiche dans le cadre de droite.
3. Cliquez sur Supprimer les alertes pour effacer toutes les alertes jaunes et rouges du périphérique.

Suppression des alertes jaunes et rouges concernant un lien

1. Cliquez sur le lien avec le bouton droit de la souris.
   Remarque : Vous pouvez également exécuter un test de lien à partir du menu Lien.
2. Dans le menu déroulant, sélectionnez Afficher l'erreur.
   Le bouton Supprimer les erreurs de lien apparaît dans le cadre de droite.
3. Cliquez dessus.

Voir aussi :

- Icônes de la topologie
- Maintenance de la topologie