所有公用程序都位于 /opt/SUNWstade 目录下，请参阅它们的手册页了解详细信息

程序 | 说明
--- | ---
bin/checkcron | 如果从命令行执行该可执行程序，它将验证 `crontab(1M)` 文件中是否输入了可执行程序“rasagent”。 注意：必须是 root 用户才能运行此程序。
bin/clearcache | 如果从命令行执行该可执行程序，它将删除高速缓存中所有已配置设备的仪器信息。在测试期间通常会使用此程序，以便在下次执行 Storage Automated Diagnostic Environment 代理时可以强制执行发现事件。
disk_inquiry | Storage Automated Diagnostic Environment 使用此程序来发现数据路径上正在使用 SCSI 命令的设备。
bin/ras_admin | 通过命令行界面 (CLI) 执行常见的 Storage Automated Diagnostic Environment 管理任务。
bin/ras_install | 该程序将设置 HTTP 服务，添加计时程序，并在安装从属代理时向主要 Storage Automated Diagnostic Environment 代理 注册。必须在完成“pkgadd”时手动运行该程序。在初次执行并设置之后，当需要修改计时程序或更改主/从主机代理关系时，可以随时执行该程序。在进行更改之前，请参阅相应的用户指南。
bin/ras_revcheck | 检查所有用户选定模块的软件、硬件和固件修订版级别。该报告会显示当前修订版号、预期修订版号和升级信息。
bin/ras_fccheck | 该公用程序用于检查可用的光纤通道计数器，以验证链接的完整性。ras_fccheck 公用程序会检测设备计数器，并创建最初的基准以供比较。经过一段较短的时间之后，ras_fccheck 公用程序会再次比较设备计数器，然后将它们与基准作比较，以确定是否存在问题。
bin/rasagent | 该可执行程序调用此监视代理支持的不同网络存储器设备模块。它可以由计时程序自动执行，也可以通过命令行手动执行。不过请记住，如果通过命令行执行 rasagent，它将首先检查没有其它 rasagent 进程正处于运行状态。
bin/save_password | 系统管理员使用此公用程序来更改 Storage Automated Diagnostic Environment 图形用户界面的口令。更改口令也可以在 GUI 中执行。不过，如果管理员忘记口令，则必须在命令行使用该公用程序来更改口令。 用法： save_password <口令>
bin/sanbox | Storage Automated Diagnostic Environment 使用该公用程序来收集光纤通道交换机信息。
bin/testt3 | 验证特定 T3 的令牌是否正在工作。T3 令牌文件 elemprop.html 和 sysprop.html 必须可用，这样 Storage Automated Diagnostic Environment 的探测功能才能正常运行。从命令行运行该实用程序需要知道要探测的 T3 的 IP 地址。 用法： testt3 <IP 地址>