配置 Sun StorEdge T3+ 阵列 |

Sun StorEdge T3+ 阵列菜单提供以下选项：

- 显示配置 - 读取并显示指定的 Sun StorEdge T3+ 阵列伙伴组的配置信息。 它包括以下 Sun StorEdge T3+ 阵列命令的输出：

- version
- sys list
- vol list
- vol stat
- port list
- port listmap

- 保存配置 - 在读取阵列配置后，更新 Sun StorEdge T3+ 阵列快照文件。 保存该消息以备需要时使用。

- 修改参数 - 修改 Sun StorEdge T3+ 阵列的系统参数。

- 配置 - 通过一系列子菜单指引您重新配置 Sun StorEdge T3+ 阵列。 在成功更新配置后，这些信息就保存到快照文件中。 支持的 RAID 类型包括：

- RAID 1
- RAID 5
- RAID 1 和 RAID 5

在 RAID 1/RAID 5 混合的 RAID 类型中，每个 Sun StorEdge T3+ 阵列都有一个由三个物理驱动器组成的 RAID 1 设备和一个由五个物理驱动器组成的 RAID 5 设备，外加一个备用驱动器。

- 恢复 - 使用快照文件中静态保存的配置恢复 Sun StorEdge T3+ 阵列配置。 在您丢失 LUN 或者必须要更换 Sun StorEdge T3+ 阵列时可能需要此功能。

- 校验 - 检查和验证当前 Sun StorEdge T3+ 阵列配置是否和快照文件中最新保存的配置版本相同。

- 显示忙 - 显示当前正在配置或者恢复的 Sun StorEdge T3+ 阵列的名称。

- 验证口令 - 验证 T3 Telnet 口令。

- 管理 T3+ LUN 分片 -- 用于创建和删除 T3+ 分片。 该子菜单中的选项包括：

- 创建 T3+ Lun 分片 - 该选项用于在 T3+ 卷上创建分片。系统会显示一个可用卷列表。 选定卷之后，则要输入要创建的分片的数量、大小（以 1 GB 增量为单位）和名称。
- 删除 T3+ Lun 分片 - 该选项用于删除已在 T3+ 卷上创建的 LUN 分片。
- 显示 T3+ Lun 分片信息 - 显示指定的 T3+ 上当前的 LUN 配置。您可以选择显示分片信息、LUN 映射信息或 LUN 权限信息。
- 启用 T3+ 卷分片 - 该选项用于设置适当的 T3+ 系统参数，以便在指定的 T3+ Sun StorEdge 阵列上启用卷分片功能。

- 管理 T3+ LUN 屏蔽 -- 使您可以为特定的 WWN 创建 T3+ 组并设置 LUN 权限。该子菜单中的选项包括：

- 创建 T3+ 组 - 该选项使您可以创建一个 T3+ 组，然后通过该组设置/屏蔽 LUN 权限。选择一个 T3+ Sun StorEdge 阵列之后，必须输入要与新组关联的 WWN。也可以先向该组中添加一个初始的 LUN，然后再设置它的权限。
- 删除 T3+ 组 - 该选项使您可以删除 T3+ Sun StorEdge 阵列上的一个组或所有组。
- 添加到 T3+ 组 - 使用该选项可以将其它 WWN 添加到现有组中。
- 从 T3+ 组中删除 - 使用该选项，您可以从现有组中删除 WWN。
- 设置 T3+ LUN 权限 - 此选项允许您将指定的 Sun StorEdge T3+ 阵列上的单个 LUN 或所有 LUN 的 LUN 权限设置/屏蔽为读写 (rw)、只读 (ro) 或无。您可以按照单个 WWN 或按照组设置 LUN 权限。

另请参阅：

- Sun StorEdge network FC 交换机配置
- 虚拟引擎配置
- Sun StorEdge 3900 和 6900 系列维护