ホストベースのトポロジの表示 |

[トポロジ] セクションを使用して、ホストベースのトポロジおよび SAN ベースのトポロジを表示できます。

トポロジを表示する前に、最初に次の操作を行う必要があります。

1. ras_install コマンドを実行して、Storage Automated Diagnostic Environment サービスを開始します。
   これは、通常のインストールプロセスの一部です。
2. デバイスを検出したら、トポロジスナップショットを作成します。 詳細については、トポロジスナップショットを参照してください。
   トポロジスナップショットを作成する方法の指示については、トポロジ スナップショットを参照してください。

注:
2 つのホスト (マスターホストとスレーブホスト) が同じスイッチに接続されている場合は、常に [監視トポロジ] メニューから [マスタートポロジ] を選択します。
[マスタートポロジ] は 2 つのホストのトポロジを正確に表示しますが、スレーブトポロジは、デバイスを直接接続のものとして不正確な表示を行います。

関連項目:

- トポロジ機能のヒントの表示
- トポロジフッターのヘルプ
- トポロジアイコンの定義
- トポロジスナップショットa>