Configuration du contrôle de messages des baies de disques Sun StorEdge |

Pour que le logiciel Storage Automatic Diagnostic Environment puisse contrôler les messages depuis une baie de disques Sun StorEdge, vous devez renvoyer le fichier `/syslog` de la baie de disques Sun StorEdge sur un hôte sur lequel Storage Automated Diagnostic Environment est installé et configuré pour contrôler des baies de disques Sun StorEdge.

1. Reportez-vous au Manuel d'installation et de configuration Sun StorEdge pour connaître les procédures de configuration de la baie de disques Sun StorEdge et l'hôte vers lequel transférer les messages `syslog`.
2. Reportez-vous à la section Gestion des hôtes pour configurer chaque hôte avec le nom donné au fichier journal des messages de la baie de disques.