服务顾问 |

服务顾问显示 Storage Automated Diagnostic Environment 生成的所有可操作和不可操作的事件。它可使您通过选择设备类型、FRU 级别组件、事件类型和输出类型（报告、网格或 .pdf 格式）来定制事件网格。

在所有情况下都将显示下列信息：

- 类别（设备类型）
- 组件（FRU 级别）
- 事件类型
- 严重程度级别

- 绿色 -- 出现错误
- 黄色 -- 出现严重错误。
- 红色 -- 出现严重错误，需要您立即给予关注。
- 停机 -- 出现致命的不可恢复的错误，该设备脱机或不可访问。

- 诊断信息和推荐操作（如果有）

1. 您可以通过从“类别”菜单中选择，在设备类型级别查看事件。
2. 选择一个组件可以将事件按组件级别（例如“后底板”）进行隔离。“全部”是缺省设置。
3. 选择一种事件类型可以缩小事件列表的范围。“全部”是缺省设置。
4. 选择“报告格式”复选框可以以详细报告格式查看事件。
5. 要获得更多信息，请从“事件顾问”上的“描述”字段单击 [信息/操作] 链接。一个弹出菜单将显示该事件的有关信息，并提供可以解决问题的推荐操作。

Storage Automated Diagnostic Environment 事件顾问设计用于交互使用，但也可以打印。要查看有关每个事件的所有细节，请启用“报告格式”复选框并运行事件顾问。

如果您不在启用“报告格式”复选框的同时运行事件顾问，则必须单击 [信息/操作] 详细资料链接，每次查看一个事件。

另请参阅：

- 代理统计信息
- 阈值
- 交换机图表
- 交换机数据
- 设备策略