FC 公用程序

FC 公用程序部分所执行的功能对复杂存储区网络 (SAN) 和简单 FC DAS 组件进行处理。 这些功能（如下描述）将检验 FC 设备和组成存储区网络的物理连接的运行状况。 它们还将用于跟踪链接问题。 本部分的功能是专为服务人员设计的。 经过培训的服务人员能够将计数器信息图表化，从而有助于隔离和诊断 SAN 上的错误。 这些公用程序通过口令进行保护。 对于这些功能（以及所有功能），都可在帮助部分找到附加信息。

<<- 使用左侧的按钮选择适当的“FC 公用程序”功能。

[A5000 图表] | 显示 A5000 的 FC 计数器。
[A5000 数据] | 显示 A5000 的 FC 计数器。
[A5000 读写图表] | 分析光纤通道 scsi 命令的读/写错误。
[交换机图表] | 显示交换机的 FC 计数器。
[交换机数据] | 显示交换机的 FC 计数器。
[T3 数据] | 显示 T3 的 FC 计数器。
[维护列表] | 选择要图表化的设备。