スイッチグラフ |

[スイッチグラフ] 機能を使用すると、ファイバチャネルカウンタの値をグラフ形式で表示できます。

1. [一般レポート] ウィンドウで [スイッチグラフ] をクリックします。
   [スイッチ グラフ] セクションメニューが表示されます。

2. [スイッチを選択] プルダウンメニューからスイッチを選択し、[表示] をクリックします。
   スイッチグラフに、選択したスイッチに対するエラーが表示されます。

3. [ベースラインを設定] をクリックすると、すべてのカウンタの値が保存されてリセットされ、保存された値と新しい値との差分だけが表示されます。

   [ベースラインを設定] フィールドを設定した後は、グラフレポートにはカウンタの増分だけが表示されます。また、レポートにはベースラインの開始時刻と継続時間が表示されます。

4. [ベースラインを設定] で保存した値を消去して、ファイバチャネルカウンタの合計を表示するには、[合計] をクリックします。

関連項目:

- エージェント統計情報
- しきい値
- スイッチデータ
- デバイスポリシー
- サービスアドバイザー