Test à partir de la topologie |

La fenêtre Graphique de Storage Automated Diagnostic Environment affiche la topologie physique d'un système. Dans la fenêtre Topologie, vous pouvez sélectionner des sous-tests et des options de test spécifiques. L'état de contrôle des périphériques et des liens apparaît dans les fenêtres Test à partir de la topologie et Test à partir d'une liste.

Test à partir de la topologie - conseils

- Pour réduire la taille de la topologie, sélectionnez une adresse dans le menu déroulant Filtre et cliquez sur ALLER.
- Pour faire un zoom avant, cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone vide de l'écran. Vous pouvez faire un zoom en sélectionnant la valeur à l'aide du bouton gauche de la souris.
- Pour afficher la liste des options de test, sélectionnez le périphérique à l'aide du bouton droit de la souris.
- À l'aide du bouton gauche, sélectionnez le test que vous voulez exécuter sur le périphérique.
  Le test sélectionné s'affiche dans le panneau de droite.
- Sélectionnez le lien Effacer dans la fenêtre Topologie pour supprimer tous les liens verts de la topologie. Les liens rouges et jaunes restent dans la topologie jusqu'à ce que les erreurs aient été corrigées.
- Pendant l'exécution d'un test, vous pouvez accéder au Gestionnaire de tests pour voir l'état du test.
- Une fois le test terminé, un message électronique est envoyé au destinataire spécifié.

Remarques :

- L'option Test des liens de Storage Automated Diagnostic Environment permet d'isoler les unités remplaçables sur site des périphériques Fibre Channel. Vous pouvez invoquer l'option Test des liens depuis la fenêtre Topologie en sélectionnant le lien correspondant.
- Vous ne pouvez pas exécuter `veluntest` (1M) sur un hôte connecté à une baie de disques Sun StorEdge 6120.
- Les tests intrabande peuvent être exécutés sans restriction depuis la fenêtre Test à partir de la topologie.
- Un test hors bande (p. ex. `t3ofdg` ou `t3volverify`) peut être exécuté dans la vue Test à partir de la topologie si vous l'exécutez depuis la vue Contrôle de l'hôte

Voir aussi :

- Règles des tests
- Tests de ligne de commande
- Tests de l'interface graphique
- Exécution de tests à l'aide de la liste de tests dans l'interface graphique
- Gestionnaire de tests
- Valeurs par défaut de test