维护主机 |

当在主机上安装了 Storage Automated Diagnostic Environment 软件包之后，它会向主代理注册，并在此页面上添加一个条目。 为了能够进行自动注册，您必须首先安装并运行主代理。此时，在"维护主机"窗口的"活动"字段中将会出现一个字母‘Y’。一旦所有主机都已安装完毕，您就可以访问此页面，以更改每台主机的配置。

"维护主机"窗口的三个主要功能如下：

- "添加新从属主机"- 当代理不能自动注册时使用此功能。如果从配置中临时删除了一个先前安装的实例，就会出现代理不能自动注册这种情况。请注意，如果从属主机是手动添加的，则它还处于不活动状态。
- "Ping 从属主机"- 验证每台主机上的代理都在运行。主要主机会 ping 从属主机，并要求获得它们的主机 ID，以验证主机是否正在运行，以及Storage Automated Diagnostic Environment 服务是否可用。
- "推入从属主机配置"- 在所有从属主机都已更新之后，您可以使用"推入从属主机配置"将新配置推入各自的主要主机。Storage Automated Diagnostic Environment 的每一个实例都有几份完全相同的配置文件副本，但从属主机的管理是通过主要主机执行的。

如果"活动"字段中出现‘N’，则您可以使用启动或停止代理中的过程激活该主机。

注意：
单击"更新所有主机"链接可访问"维护主机： 更新所有主机"窗口。
另外，您可以从"维护主机"窗口中单击"更新所有主机"链接，以一次更改所有主机的监视频率设置。

另请参阅：

- 维护站点信息
- 添加新从属主机