Ajout d'un nouvel esclave |

Si un agent esclave ne s'enregistre pas automatiquement, vous pouvez l'ajouter manuellement.

Accès à la fenêtre Ajout d'hôte :

1. Cliquez sur le lien Gestion des hôtes dans la fenêtre Storage Automated Diagnostic Environment.
2. Cliquez sur le bouton Ajouter un nouvel esclave dans la fenêtre Gestion des hôtes.

La fenêtre Gestion des hôtes : Ajout d'hôte s'affiche.

Remarque : La zone Catégories à contrôler affiche les périphériques de stockage de réseau Sun Microsystem qui sont pris en charge par Storage Automated Diagnostic Environment.

- Tapez un ID d'hôte alphanumérique à 8 chiffres, identique à l'ID du système, dans le répertoire `/usr/sbin/hostid`. Vous pouvez utiliser la commande `hostid` sur l'hôte pour obtenir un ID d'hôte valide.
- Tapez le nom de l'hôte (`nomhôte.domaine`).
- Sélectionnez les périphériques que doit contrôler Storage Automated Diagnostic Environment. Les catégories que vous précisez sont prises en charge par cette instance de Storage Automated Diagnostic Environment.
- Dans le menu déroulant Fréquence de contrôle, sélectionnez une variable comprise entre 5 et 120 minutes. Cette variable de fréquence affecte la fréquence d'exécution des agents de contrôle de maintenance des périphériques par le cron. La valeur par défaut est de 5 minutes.
Remarque :
Par défaut, Storage Automated Diagnostic Environment est activé par un cron toutes les 5 minutes. Le programme vérifie automatiquement la dernière exécution, relève l'heure et la compare à celle de la dernière exécution du cron. Si ce délai dépasse 60 minutes, il s'exécute à nouveau.

- La case du maître de remplacement est cochée la première fois que vous ajoutez un nouvel esclave. Pour que l'esclave devienne un maître de remplacement, vous devez décocher cette case.
- Activez le bouton Sun StorEdge 3900 et 6900 si le ou les périphériques que doit contrôler Storage Automated Diagnostic Environment font partie d'une solution Sun StorEdge 3900 ou 6900.
- Activez le bouton Contrôle du chemin de données intrabande si vous voulez afficher sur la topologie d'un hôte les périphériques qui sont accessibles en intrabande par cet hôte.
- Le chemin par défaut du journal des messages, qui affiche l'historique des messages d'état, est `/var/adm/messages`.
- Le chemin du journal des messages de T3 est l'endroit où sont envoyés les journaux des baies de disques Sun StorEdge T3 et T3+. Vous pouvez contrôler le chemin en examinant le fichier `/etc/syslog.conf` sur l'hôte.

3. Cliquez sur Ajouter pour ajouter le nouvel hôte.
Attention :Si le système que vous ajoutez en tant qu'esclave est actuellement un maître, le message suivant s'affiche : AVERTISSEMENT : Le système est actuellement configuré en tant que maître. Veuillez utiliser la fonction Chargement des configurations esclaves pour changer ce système en esclave.

4. Pour mettre automatiquement à jour les configurations de l'esclave et vérifier si tous les esclaves sont conformes aux configurations du maître, cliquez sur Chargement des configurations esclaves dans le menu Maintenance.

Remarques :

- Saisissez un ID d'hôte à 8 chiffres dans le répertoire `/usr/sbin/hostid`. Storage Automated Diagnostic Environment n'ajoutera pas de nouvel esclave sans cet ID.

  Si vous ne connaissez pas l'ID de l'hôte, vous pouvez entrer un numéro quelconque et le corriger ultérieurement. Notez toutefois que l'ID d'hôte ne peut correspondre à aucun ID d'hôte déjà accepté.

  L'hôte que vous ajoutez en tant qu'esclave doit être accessible sur le réseau Ethernet depuis le maître et doit, au minimum, être capable de répondre à un ping.

- Si vous entrez manuellement un hôte esclave et qu'aucune instance de Storage Automated Diagnostic Environmentn'est installée sur cet hôte, vous devez également saisir manuellement l'ID de cet hôte esclave.

  Sinon, aucun périphérique ne sera sélectionné dans la zone Catégories à contrôler et Storage Automated Diagnostic Environment ne sera pas actif.

  L'état Actif dépend du fichier de configuration d'esclave `rasagent.conf.push` situé dans le répertoire `/var/opt/SUNWstade/DATA`, ainsi que de l'activation de l'indicateur d'état Actif. En l'absence de fichier de configuration d'esclave (par exemple si l'hôte est un maître), l'état Actif est désactivé.

Voir aussi :

- Gestion des informations de site
- Gestion des hôtes
- Détection