拓扑快照 |

使用此功能可以从主机创建和更新拓扑视图或查看错误详细信息。

注意：

- 此功能要求 Solaris 8 4/01 和更高版本。
  如果使用 Solaris 8，则该主机必须装有 SUNWsan 软件包，并带有最新的 `luxadm` 修补程序。

- 要在“监视”和“诊断”窗口中查看拓扑，必须首先创建快照。

- 在创建拓扑快照之前，确保没有有故障的路径。如果路径上有故障，“拓扑”视图将不会正确显示它们。

1. 在“拓扑维护”窗口中，单击“拓扑快照”链接。
   即可显示“拓扑快照”窗口。

2. 选择与拓扑对应的复选框，然后单击“创建选定拓扑”或“创建拓扑”。
   当系统创建选定拓扑时，其状态应为以下两种状态之一：
   - 正在运行--发现正在选定主机上运行，并且系统创建和检索选定拓扑。
   - 已完成--拓扑已创建，可供您检索。
     - 单击“检索”链接查看错误详细信息（如果有的话）。
     - 单击“删除”列中的“清除”链接以清除选定的拓扑。

3. 单击“错误详细信息”列中的“查看”以启动一个显示拓扑错误的弹出式窗口。
4. 验证“拓扑”试图。

注意：

如果该过程中发生超时，您可能需要增加超时规范。有关信息，请参阅 更改系统超时设置。

另请参阅：

- 拓扑维护
- 快照历史记录