Lancement ou arrêt du contrôle de périphériques |

La fenêtre Lancement des périphériques permet de désactiver le contrôle périphérique par périphérique.

1. Pour lancer ou arrêter des périphériques, cochez la case appropriée.

- Lorsque le contrôle est activé, la case « Arrêter » est disponible.
- Lorsqu'il est désactivé, c'est la case « Lancer » qui apparaît.

2. Storage Automated Diagnostic Environment doit mettre à jour les fichiers de configuration de tous les esclaves paramétrés avec ce maître. Pour cela, utilisez l'option Configuration des esclaves du menu Maintenance.

3. Si le périphérique est en cours de contrôle ou que des erreurs sont introduites intentionnellement sur le périphérique, vous pouvez interrompre temporairement les notifications locales d'un périphérique donné depuis la fenêtre Lancement/Arrêt du contrôle du périphérique.

Remarque :

Le contrôle se poursuit même lorsque le périphérique est désactivé (éteint). Par contre, aucune notification par courrier électronique n'est envoyée pour les erreurs détectées tandis que le contrôle de périphérique est dans cet état. Par conséquent, toutes les erreurs qui auraient pu être détectées sont enregistrées et envoyées via les fournisseurs NetConnect, mais pas par une notification par courrier électronique.

Voir aussi :

- Gestion d'un périphérique
- Mise à jour d'un périphérique
- Suppression d'un périphérique
- Modification du nom d'un périphérique
- Vérification de configurations