デバイス監視の開始と停止 |

[デバイスの開始] ウィンドウを使用すると、監視をデバイス単位で非アクティブにすることができます。

1. デバイスを開始または停止するには、該当するチェックボックスをオンにします。

- [監視] がオンのときには、[停止] チェックボックスが表示されます。
- [監視] がオフのときには、[開始] チェックボックスが表示されます。

2. Storage Automated Diagnostic Environment は、このマスターに設定されているすべてのスレーブ ホスト上の構成ファイルを更新する必要があります。 これには、[保守] メニューの[スレーブの構成をプッシュ] オプションを使用します。

3. デバイスをテストしている場合や、障害を意図的に発生させている場合に、[デバイス監視の開始/停止] ウィンドウを使用して、特定のデバイスに対するローカル通知を一時的に停止できます。

注:

デバイスが非アクティブ (オフ) になっても、監視は継続されます。ただし、デバイスの監視がこの状態になっている間は、障害が検出されても電子メール通知が行われません。結果として、エラーが検出された場合は、ログに記録され、NetConnect プロバイダによって送信されますが、電子メール通知では送信されません。

関連項目:

- デバイスの保守
- デバイスの更新
- デバイスの削除
- デバイス名の変更
- 構成の確認