Affichage d'un journal d'événement |

1. Dans la fenêtre Journal de contrôle, sélectionnez Journal d'événements.
2. Personnalisez le rapport en utilisant les menus déroulants :

- Hôte agent

- Catégorie - La valeur par défaut est Tout.
  Les types de périphériques pris en charge par la version actuelle de Storage Automated Diagnostic Environmentapparaissent dans le menu déroulant.

- Gravité - Les options sont Tout (valeur par défaut), Arrêt système, Critique (erreur), Alerte (avertissement), et Attention (information).
- Evénement - La valeur par défaut est Tout.
  Les types d'événements pris en charge par la version actuelle de Storage Automated Diagnostic Environmentapparaissent dans le menu déroulant.

- Type d'événement - Les options sont Tout (valeur par défaut), Événements de composant système et Événements système.

- Lire les derniers X ko du fichier journal - Les options sont 25 ko (valeur par défaut), 50 ko, 75 ko et 100 ko.
- Filtre1 - Entrez l'adresse IP dont vous souhaitez consulter le journal d'événements dans la zone de texte Filtre1.

Après avoir modifié chaque zone (ou accepté Tout comme valeur par défaut), cliquez sur Rechercher journal pour générer un journal d'événements personnalisé.

Voir aussi :

- Accès à la page Journal
- Affichage des dernières entrées d'un hôte
- Affichage d'un journal d'alertes d'un hôte
- Affichage des erreurs d'agents