Index de l'aide

Storage Automated Diagnostic Environment est un utilitaire de contrôle de diagnostic et de maintenance en ligne pour les périphériques de réseaux de stockage SAN (Storage Area Network) et DAS (Direct-Attached Storage). Il peut être configuré pour contrôler un système 24 heures sur 24 en collectant des données qui mettent en évidence la fiabilité, la disponibilité et la fonctionnalité (RAS - Reliability, Availability, Serviceability) des périphériques de stockage pris en charge.
L'interface utilisateur par navigateur Web comporte les pages suivantes :

Page | Description
Maintenance générale | Traite des fonctions nécessaires au paramétrage de Storage Automated Diagnostic Environment lors de la première utilisation ou à la modification de la configuration.
Maintenance de la topologie | Permet de gérer les périphériques affichés dans la topologie du réseau SAN (storage area network).
Utilitaires de Maintenance | Permet d'utiliser des utilitaires optionnels pour la gestion de Storage Automated Diagnostic Environment.
Contrôle des périphériques | Permet de réviser toutes les données relatives aux unités remplaçables sur site et d'accéder aux composants d'un périphérique sélectionné.
Contrôle de la topologie | Procure des informations qui peuvent être utilisées pour naviguer dans la topologie et pour comprendre ses fonctionnalités.
Contrôle des utilitaires | Procure des informations qui peuvent être utilisées pour effacer les erreurs de périphérique et les avertissements à partir de la base de données des états.
Analyse de journal | Traite des fonctions de contrôle du journal que vous pouvez utiliser.
Tests de diagnostic | Procure des informations qui peuvent être utilisées pour gérer les tests de diagnostic à partir de l'interface de ligne de commande et de l'interface utilisateur graphique.
Gestion des configurations | Permet de réviser, de configurer, d'afficher et de gérer les composants Sun StorEdge 6320.
Rapports | Synthétise les données du système ainsi que les informations statistiques des agents et les seuils du système.