通过 GUI 运行诊断测试 |

诊断测试专门用于测试目标 FRU，它们在带内或带外数据路径上运行。Storage Automated Diagnostic Environment 调度程序将测试分派到适当的服务器（主机）上运行。

如果从“Storage Automated Diagnostic Environment”主窗口运行诊断测试，那么使用对话框的按钮就可以轻易地访问测试配置、控制和结果。不过，测试参数选项对于每个测试来说都是唯一的。

您可以通过“从列表执行测试”或“从拓扑执行测试”来运行 Storage Automated Diagnostic Environment 诊断测试，但有两个例外：

1. 您可以通过右击拓扑中显示的链接框来调用链接测试。但不能 使用“从列表执行测试”来调用链接测试功能。
2. 未连接的 HBA（没有连接到任何设备的 HBA）只能使用“从列表执行测试”来测试。

另请参阅：

- 测试规则
- 命令行测试
- 从 GUI 拓扑运行测试
- 从 GUI 测试列表运行测试
- 测试管理器
- 删除测试
- 测试缺省值
- 测试归档