手动运行 Storage Automated Diagnostic Environment 代理 |

Storage Automated Diagnostic Environment 代理通常是通过 `cron` 程序执行的，但是“运行代理”选项使您可以手动运行该代理。

手动运行该代理：

1. 从“选择主机”下拉菜单中选择一个主机。
   注意：
   先选择并运行从属主机。主要主机应最后手动运行。

2. 在配置选项部分，您可以指定在 8 小时内发送的有关某一特定事件的电子邮件的最大数量。缺省值为无上限。
   如果选中了忽略电子邮件上限，则系统将 覆盖当前的规范并发送所有事件。您还可以使用通知选项清除指定的电子邮件数量。

3. 在某些设备上，如 Sun StorEdge A5000 设备，Storage Automated Diagnostic Environment 每周一次自动提取修订版本信息。
   如果选中审核所有设备，则可以手动强制 Storage Automated Diagnostic Environment 对所有设备进行广泛探测，而无需等到下一次 预定时间运行。

4. 选中或取消选中该选项后，单击“运行”。
汇总报告将显示正在运行的所有组件的状态。

另请参阅：

- 配置选项
- 通知