Exécution de tests de diagnostic à partir de la ligne de commande |

Dans certains cas, il est plus simple d'effectuer un test de diagnostic Sun StorEdge depuis la ligne de commande que via l'interface de Storage Automated Diagnostic Environment.

Lorsque vous exécutez un test à partir de la ligne de commande, vous devez définir toutes les options du test sous forme d'arguments de ligne de commande.

La syntaxe standard de la plupart des tests est la suivante :

`% nomtest [-uvf] [-o arguments-propres-au-test]`

Les arguments standard ci-après sont communs à la plupart des tests.

- `-u` - Affiche des informations sur l'usage de la ligne de commande
- `-v` - Exécute le test en mode détaillé et affiche des messages proposant des informations plus détaillées sur la procédure de test. La valeur par défaut est Faux.
- `-f` - Exécute le test en mode test entièrement fonctionnel. Ce mode part du principe que le dispositif testé est entièrement contrôlé par le test. La valeur par défaut est Faux.
- `-o` - Indique que les options et les arguments qui le suivent sont propres au test.

Remarque :

Toutes les options doivent être insérées dans une liste entourée de guillemets qui suit l'argument `-o` standard. Les options doivent être séparées par une barre verticale ( | ).Exemple :

nom-commande `-o` "dev=chemin | ..."

Voir aussi :

- Règles des tests
- Tests de l'interface utilisateur graphique
- Exécution de tests à partir de la topologie de l'interface utilisateur graphique
- Exécution de tests à l'aide de la liste des tests de l'interface utilisateur graphique
- Gestionnaire de tests
- Suppression de tests
- Valeurs par défaut de test
- Archive des tests