# Ljud och video i SunForum 3D

Med det stöd för ljud och video enligt H.323 som finns i SunForum 3D kan du tala med andra i en konferens och se en videobild av dem på skärmen, en videokonferens. Tänk på att det finns konferensprodukter som inte stöder alla ljud- och videofunktioner i SunForum 3D. Därför kan det hända att du endast kan använda sådana funktioner som stöds av de program som övriga konferensdeltagare använder. Se Samspel med andra konferensprodukter för mer information.

## Hur...

| gör jag för att ljud och video skall fungera med andra produkter som används i konferensen?
| styr jag hur och om ljud från mig hörs av övriga deltagare?
| styr jag hur och om jag hör ljud från övriga deltagare?
| styr jag hur min videobild ser ut på övriga deltagares skärmar?
| styr jag hur övriga deltagares videobilder ser ut på min skärm?
| växlar jag ljud/video-länk till en annan person i en punkt-till-punkt-konferens?
| konfigurerar jag ljud och bild?

### Samspel med andra konferensprodukter

Det finns tre nivåer för ljud/videostödet i konferensprodukter:

| Flerpunkters Du kan se och höra många konferensdeltagare samtidigt. Varje persons videobild visas i ett eget fönster och ljudet från samtliga deltagare mixas samman så att du hör en ljudkanal med allas röster. Microsoft NetMeeting 2.0 och 2.1 stöder inte ljud och video med flera punkter.
| Punkt-till-punkt Du kan se och höra en person i taget och växla mellan dem. Microsoft NetMeeting 2.0 och 2.1 har stöd för punkt-till-punkt-varianten.
| Inget ljud/ingen video Du kan varken se eller höra någon annan i konferensen. Användare av konferensprodukter som inte stöder ljud/video ställer ofta in ett telefonbaserat konferenssamtal parallellt med SunForum 3D-konferensen.

Se funktionsjämförelsen för SunForum 3D för information om det ljud-/video-support som finns i en rad olika konferensprodukter.

SunForum 3D har stöd för flera punkter men kan också användas i punkt-till-punkt-läge eller utan ljud/video för att kunna användas för konferenser med andra produkter:

| Om samtliga konferensdeltagare använder produkter som stöder ljud/video med flera punkter kan du använda antingen detta läge eller punkt-till-punkt. (Eventuellt kan det vara en fördel att använda punkt-till-punkt om konferensdeltagarna är vana vid sådana system.)
| Om vissa konferensdeltagare använder produkter som endast stöder ljud/video i punkt-till-punkt-läge bör du använda detta. SunForum 3D kan konfigureras att tvinga en konferens att använda punkt-till-punkt och därigenom se till att produkter som bara stöder detta kan upprätta länkar med ljud/video. (Det går att starta konferensen i flerpunktersläge genom att anropa en annan användare vars programvara har stöd för detta, men i detta fall kommer du inte att kunna upprätta en ljud/video-länk till någon som har ett program som bara klarar punkt-till-punkt-systemet.)
| Även personer med konferensprodukter som saknar ljud/videostöd kan delta i konferensen, men de kommer inte att kunna se eller höra övriga deltagare. Du kan fortfarande använda ljud/video för att kommunicera med konferensdeltagare som har program med stöd för detta.

När du anropar någon skapar SunForum 3D först en punkt-till-punkt-anslutning med ljud/video oavsett vad den andres program klarar. Om en tredje person skulle ansluta sig bestäms det utifrån de båda övriga programmens funktioner om konferensen skall övergå till flerpunktskonferens eller fortsätta vara punkt-till-punkt-konferens. När konferensen väl har övergått till flerpunktskonferens kan inte produkter som inte stöder flera punkter längre skapa några länkar med ljud/video i konferensen.

Om du uttryckligen vill ange att du vill starta en punkt-till-punkt-konferens gör du detta i dialogrutan Ljud-/video-inställningar. Se Ställa in ljud/video för mer information.

### Styra hur och om ljud från mig hörs av övriga deltagare

Ljudpanelen högst upp i huvudfönstret visar om ljud används.

Kryssrutan till vänster om mikrofonikonen visar om ditt ljud tas emot av andra konferensdeltagare.

| För att börja eller sluta sända ljud till andra konferensdeltagare klickar du i kryssrutan till vänster om ikonen.
| Du ställer in ljudvolymen så här: dra reglaget åt höger för att öka volymen och åt vänster för att sänka den. Detta är speciellt viktigt vid flerpunktskonferens, eftersom reglaget ställer in din volym i förhållande till övriga deltagares.
| Om du använder en punkt-till-punkt-anslutning med ljud/video till en annan konferensdeltagare kommer endast denne att höra dig. D u växlar till en annan konferensdeltagare genom att följa anvisningarna i Växla punkt-till-punkt-anslutning med ljud/video till en annan användare. Tips om du har problem med hur ditt ljud låter på andra konferensdeltagares datorer: Använd Konfigurationsguiden för att kontrollera din konfiguration. Välj Konfigurationsguide på Verktyg-menyn. Kontrollera inställningarna Ekoeliminering och Automatisk förstärkningsstyrning. Funktionen hos dessa alternativ beskrivs i Inställningar för ljud/video.

### Styra ljud från övriga deltagare på min dator

Ljudpanelen högst upp i huvudfönstret visar om ljud används.

Kryssrutan till vänster om högtalarikonen visar om ljud från övriga deltagare spelas på din dator.

| För att börja eller sluta lyssna på andra konferensdeltagare klickar du på kryssrutan till vänster om ikonen.
| Du ställer in volymen så här: dra reglaget till höger för att öka volymen och till vänster för att sänka den.
| Om du är i punkt-till-punkt-läge för ljud/video kan du bara höra den person du för närvarande är ansluten till. Du växlar till en annan konferensdeltagare genom att följa anvisningarna i Växla punkt-till-punkt-anslutning med ljud/video till en annan användare. Om du har problem med ljudet kan du använda Konfigurationsguiden för att kontrollera konfigurationen. Välj Konfigurationsguide på Verktyg-menyn.

### Styra min videobild på övriga deltagares skärmar

Innan en videokonferens börjar kan du titta på den bild som kommer att visas på övriga deltagares skärmar (t.ex. för att kontrollera att systemets kamera är korrekt placerad och inriktad). Videobilden visas på skärmen i ett fönster med namnet Min video. Du kan visa eller dölja fönstret när som helst genom att välja Video från Verktyg-menyn och sedan Visa min video. Du kan även dölja fönstret genom att helt enkelt stänga det. Innan du börjar delta i en konferens står det "Sänder inte" under fönstret Min video.

När en konferens har startat visas en knapp förutom statusmeddelandet längst ned i fönstret Min video. Statusmeddelandet ger information om det aktuella tillståndet för videoöverföringen. Knappen används för att ändra läge på följande sätt:

| Om videostatus är "Sänder" visas knappen "paus". Klicka på knappen för att pausa videovisningen. När du pausar visningen visas en "fryst bildruta" i fönstret och statusmeddelandet blir "Pausat".
| Om videostatus är "Pausat" visas knappen "play". Klicka på denna knapp för att aktivera videovisningen. När du aktiverar visningen startar videoöverföringen igen, och meddelandet ändras till "Sänder".

I stället för knapparna i fönstret kan du använda alternativet Paus respektive Spela som finns på fönstrets Visa-meny. Dessa alternativ visas endast när en konferens pågår.

Du kan styra om din videobild skall sändas automatiskt till övriga deltagare när du inleder en konferens (se Ställa in ljud/video för mer information).

### Styra videobilder från övriga deltagare på min skärm

Om du använder flerpunkters ljud/video visas en videobild av varje konferensdeltagare automatiskt när han/hon börjar sända video.

| Bilden av varje person visas i ett eget fönster, med namnet som fönstertitel. När personer går in i eller lämnar konferensen visas, respektive försvinner, deras fönster.
| Du kan välja vilka av dessa fönster som skall visas på din skärm: välj Video från Verktyg-menyn, sedan Visa andra, och klicka på raden för det fönster du vill visa eller dölja. Du kan även dölja ett fönster genom att stänga det med systemmenyn.
| Du kan ändra förstoringsgraden i varje fönster genom att använda knapparna för in- och utzoomning i fönstrets nedre högra hörn: Med knapparna kan du växla mellan 100, 200, 300 och 400 % förstoring. Du kan också välja förstoring på fönstrets Visa-meny. Om du vill ange en speciell förstoring för alla mottagna videofönster varje gång de visas använder du dialogrutan Inställningar för ljud/video. Se Ställa in ljud/video.

Om du har en punkt-till-punkt-anslutning med ljud och video visar fönstret Fjärrvideo en videobild av den person du för närvarande är ansluten till (om du är ansluten till någon).

| Du växlar till en annan konferensdeltagare genom att följa anvisningarna i Växla punkt-till-punkt-anslutning med ljud/video till en annan användare.
| Du kan välja om detta fönster skall visas på skärmen: välj Video från Verktyg-menyn och klicka på Visa fjärrvideo för att visa eller dölja fönstret. Du kan även stänga fönstret genom att klicka på dess Stäng-knapp.

Längst ned i vart och ett av dessa fönster visas en knapp som anger om videovisning pågår:

| Om videostatus är "Tar emot" visas knappen "paus". Klicka på knappen för att pausa videovisningen. När du pausar visningen visas en "fryst bildruta" i fönstret och statusmeddelandet blir "Pausat".
| Om videostatus är "Pausat" visas knappen "play". Klicka på denna knapp för att aktivera videovisningen. När du aktiverar visningen startar videoöverföringen igen, och meddelandet ändras till "Tar emot".

Du kan styra om videobilder av andra deltagare skall visas automatiskt när de börjar sända video; se Ställa in ljud/video för mer information. Om bilderna inte visas, blir fönstret för fjärranvändaren på skärmen tomt tills knappen "play" används för att starta videovisningen.

I stället för knapparna i fönstret kan du använda alternativet Paus respektive Spela som finns på fönstrets Visa-meny.

Tänk på att fönsterstorleken för video från övriga deltagare beror på sändarens konferensprodukt.

### Växla punkt-till-punkt-anslutning med ljud/video till en annan användare

I punkt-till-punkt-läget för ljud/video kan du bara se och höra en annan konferensdeltagare i taget. Du kan växla mellan olika personer i konferensen. Om du växlar till en annan person förblir den du tidigare hade ljud/video-anslutning till kvar i konferensen, men denne kommer inte att se eller höra någon. Du kan inte växla till någon som redan har en ljud/video-anslutning till någon annan.

För att växla till en annan person väljer du Växla ljud och video på Verktyg-menyn. En lista med dem du kan växla till visas. Listan omfattar även den person du för närvarande är ansluten till (med en markeringsvisare bredvid personens namn). I listan ingår inte personer med program som saknar stöd för ljud/video.

| Du växlar till en annan person genom att klicka på hans/hennes namn i listan.
| Om du vill "växla ut" (så att du stannar i konferensen men inte längre är ansluten till någon) klickar du på namnet på den person du för närvarande är ansluten till (namnet med en markeringsvisare bredvid sig).

Menyvalet Växla ljud och video visas endast om du deltar i en konferens med mer än en person med program som klarar ljud/video och använder punkt-till-punkt-anslutningar.

### Ställa in ljud/video

Du kan konfigurera hur SunForum 3D hanterar ljud/video genom att välja Inställningar för ljud/video på menyn Alternativ. Du kan även öppna samma dialogruta genom att välja Inställningar för ljud/video på Visa-menyn i fönstret Min video. Där finns alternativen:

- Inställningar för ljud/video , som bestämmer hur ljud- och videofunktionerna i SunForum 3D fungerar
- Inställningar för ljud-/videoenhet, som bestämmer hur SunForum 3D använder enheter för ljud och video på din dator

(De andra alternativen i menyn beskrivs i Konfigurera alternativ för SunForum 3D.)

Inställningar för ljud/video:

| Använd punkt-till-punkt-anslutningar för ljud/video | Om du anropar en annan person använder SunForum 3D normalt flerpunktersstöd för ljud/video om den andra personens konferensprodukt också stöder det. Om den andra personens konferensprodukt bara stöder punkt-till-punkt-anslutningar för ljud/video visar SunForum 3D ett varningsmeddelande och skapar en punkt-till-punkt-konferens. När konferensen har startats kan du inte växla mellan flerpunktersläge och punkt-till-punkt-läge. I vissa fall kan du vilja ändra detta och direkt ange att du vill starta en punkt-till-punkt-konferens. Det kan t.ex. vara fallet om: Du startar konferensen genom att anropa någon med ett program som har flerpunktersstöd, men andra som senare skall delta bara har stöd för ljud/video i punkt-till-punkt-anslutningar. I detta fall måste du starta konferensen i punkt-till-punkt-läge; om du startar en flerpunkterskonferens kommer du inte att kunna skapa en ljud/video-länk till någon vars program bara stöder punkt-till-punkt-konferenser. Vissa eller alla deltagare i konferensen är vana vid konferensprodukter som bara stöder punkt-till-punkt-anslutningar, och du vill att konferensen skall fungera som de förväntar sig. Mer information om punkt-till-punkt respektive flerpunkters ljud/video finns i Samspel med andra konferensprodukter.
| Storlek på sänd bild | Ange storleken för din videobild som den visas för andra. Därigenom bestämmer du även storleken på fönstret Min video på din skärm. Vilka fönsterstorlekar du kan använda beror på vilka konferensprodukter som används av övriga deltagare. Skulle du redan delta i en konferens kan ett eller flera av dessa alternativ vara nedtonade, om någon/några av övriga deltagare använder konferensprogram som inte stöder dem. Detta kan innebära att fönsterstorleken ändras när ett samtal påbörjas eller när någon ansluter till eller lämnar konferensen. Detta beror på att någon annan kanske inte kan använda den storlek du valde från början; SunForum 3D samarbetar med de andra konferensprodukterna för att finna den bästa kompromissen mellan de önskemål alla konferensdeltagare har.
| Jag vill ha . . . | Används för att justera kvaliteten på de videobilder du får från andra på din skärm. Flytta reglaget mot Jämnare rörelser för att visa video med fler uppdateringar per sekund. Detta ger jämnare bild, men sänker upplösningen på bilden. Flytta reglaget mot Bättre kvalitet för att visa video med högre upplösning. Detta ger mer högkvalitativa videobilder, men det kan resultera i hackigare rörelser.
| Min anslutningshastighet är... | Används för att tala om för SunForum 3D vilken bandbredd det kommer att vara på de nätverksanslutningar som konferensen skall överföras på. SunForum 3D använder denna information för att konfigurera ljud- och videobearbetningen så att konferensen hanteras optimalt.
| Ekoeliminering | Det här alternativet gör att SunForum 3D automatiskt försöker minimera ekoeffekter. Ljudkodningen i konferensen, och om du har ett SunVideo Plus-kort eller inte, avgör om detta görs genom halv duplex i programvara eller som ekoeliminering utförd av maskinvaran. Du bör endast välja det här alternativet om du spelar upp ljudet på något annat sätt än i hörlurar.
| Automatisk förstärkningsstyrning | Om detta alternativ är valt anpassar SunForum 3D automatiskt mikrofonens känslighet efter ljudnivån på den inkommande signalen.
| Standardförstoring av video | Det här alternativet anger vilken standardförstoring (100 - 400 %) som skall användas för att visa mottagen video på din dator. Varje nytt fönster för inkommande video visas med denna förstoringsgrad. Du kan ändra storleken på ett enskilt fönster senare om det behövs genom att använda knapparna längst ned i fönstret. Se Styra videobilder från övriga deltagare på min skärm för mer information.

### Inställningar för ljud-/video-enhet

Du kan konfigurera de enheter SunForum 3D använder för stöd för ljud/video genom att välja Inställningar för ljud-/videoenhet från menyn Alternativ.

| Ljudenhet: | Välj om du vill använda enhetens inbyggda ljudstöd (gäller både arbetsstation och Sun Ray) eller det ljudstöd som finns på SunVideo Plus (endast arbetsstation med detta kort). Klicka sedan på knappen Inställningar för att konfigurera hur SunForum 3D använder denna ljudenhet.

Under knappen Inställningar kan du välja följande:

| Ljudingång: | Välj vilken port i datorn (mikrofon eller linjeingång) som du vill använda för inkommande ljud (för att ta emot din röst och överföra den till andra i konferensen).
| Ljudutgång: | Detta alternativ gäller bara om du använder det inbyggda ljudstödet, och är inte tillgängligt om du använder SunVideo Plus. Välj vilken ljudutgång från din maskin (högtalare, hörlurar eller linjeutgång) som du vill använda för utgående ljud (för att höra de andra konferensdeltagarnas röster). Användare av Sun Ray måste se till att Sun Ray-ljudinställningen är identisk med den i SunForum 3D.
| Videoenhet: | Välj om du vill använda datorns inbyggda videostöd (Sun Ray), SunVideo Plus- eller IEEE 1394-enhet (om du har en sådan installerad). Om du använder det inbyggda videostödet behöver du inte konfigurera något ytterligare. I annat fall klickar du på knappen Inställningar för att konfigurera hur SunForum 3D använder enheten.

För SunVideo Plus-enheten finns det under knappen Inställningar möjlighet att välja följande:

| Video-ingång: | Välj vilken port (Composite-1, Composite-2 eller SVideo) som du tänker koppla kameran till (den port som tar emot din bild för sändning till andra konferensdeltagare).
| Video-format: | Välj den typ av kamera du tänker använda (PAL eller NTSC).
| Färg: | Kontrollera din videobild i fönstret Min video. Det är den bild som andra i konferensen kommer att se. Om fönstret inte visas väljer du Video på Verktyg-menyn och sedan Visa Min video. Om det behövs drar du i respektive reglage för att justera bildegenskaperna (ljushetsgrad, kontrast och nyans). Knappen Återställ standardvärden återställer färginställningarna till standardvärdena för SunForum 3D.

För IEEE 1394-enheten finns det under knappen Inställningar möjlighet att välja följande:

| Färg: | Kontrollera din videobild i fönstret Min video. Det är den bild som andra i konferensen kommer att se. Om fönstret inte visas väljer du Video på Verktyg-menyn och sedan Visa Min video. Om det behövs drar du i respektive reglage för att justera bildegenskaperna (ljushetsgrad, exponeringstid, nyans, vitbalans - U och V, och gamma). Knappen Återställ standardvärden återställer färginställningarna till standardvärdena för SunForum 3D. Du kan även kryssa i rutan för automatisk konfigurering, så att kameran själv konfigurerar inställningarna för ljushetsgrad och vitbalans.

För Sun Rays videoenhet finns det inga extrainställningar.

Copyright 1997 - 2003 Data Connection Ltd.

Copyright 1998 - 2003 Sun Microsystems, Inc