# Readme

I dokumentet finns en lista med kända begränsningar i denna SunForum 3D-version - tillsammans med annan viktig information. Filen är uppdelad i följande avsnitt.

| Allmänt
| Lösenordsskyddade konferenser
| Whiteboard
| Programdelning
| Ljud/video
| Stöd för kataloger
| Konferenser med NetMeeting 3

### Allmänt

| Läs SunForum 3D Troubleshooting Notes där du alltid kan hitta den senaste informationen.
| På Copyright-informationssidan finns ny varumärkesinformation för den här versionen.
| Även om SunForum 3D skall fungera med alla fönsterhanterare är programmet huvudsakligen utvecklat för Common Desktop Environment (CDE).
| Om du inte kan hitta en funktion som du har använt i någon liknande konferensprodukt kan du titta i listan med funktioner i SunForum 3D för att kontrollera om funktionen stöds i SunForum 3D

### Lösenordsskyddade konferenser

| Om du försöker delta i en konferens som är lösenordsskyddad ber SunForum 3D dig att ange lösenordet. Vissa program som stöder T.120 anger felaktigt att konferenser är lösenordsskyddade, även när så inte är fallet. Då klickar du bara på OK för att fortsätta utan att ange något lösenord. Allt skall då fungera normalt och du kommer in i konferensen.
| Du kan inte vara värd för en lösenordsskyddad konferens i SunForum 3D.

### Whiteboard

| När du konfererar med användare som har Windows-system kan det hända att texten som skrivs på whiteboard ser olika ut på olika datorer beroende på om Windows eller UNIX används. Problemen minskar om man kör en TrueType-teckensnittsserver med SunForum 3D (se Avancerad felsökning för mer information)
| Om du har problem med en T.126-whiteboard kontrollerar du att SunForum 3D körs i rätt kompatibilitetsläge. Bäst funktion får du om du väljer NetMeeting 3 när du deltar i en konferens där NetMeeting version 3 används, och T.120-läge i alla andra situationer. (Se Välja whiteboard-läge).
| Ibland kan NetMeetings T.126-whiteboard startas med alla knappar gråa. Om man startar NetMeetings whiteboard igen försvinner problemet.
| Import och export av bilder har inte testats omfattande för en del av de format som stöds.

### Programdelning

| När du använder programdelning rekommenderar vi att du kör din fönsterhanterare i det läge där du klickar i ett fönster för att aktivera (i stället för att aktivera genom att bara flytta pekaren). Detta gör programdelningen mer enhetlig vid kommunikation med Windows-klienter, eftersom de alltid kör i detta läge (och program som delas av NetMeeting-användare därmed kommer att fungera på det viset).
| Om du har problem med att dela program på ditt skrivbord bör du tänka på följande:
| När du har installerat SunForum 3D måste du starta om X-servern innan du kan dela lokala program.
| Du måste köra SunForum 3D på samma system som den X-server som programmet visas på för att kunna dela program med andra användare.
| På system som inte stöder 24-bitars färgdjup använder SunForum 3D som standard systemets färgkarta, vilket kan leda till ett begränsat antal möjliga färger. Möjliga åtgärder:
| Stäng andra X-program som använder många färger (t.ex. program för redigering av bitmappar och webbläsare) innan du startar SunForum 3D
| Kör SunForum 3D med en egen färgkarta (genom att använda kommandoradsalternativet -install). Detta kan dock leda till "blinkande färger" (att färgerna tillfälligt blir helt fel när systemet byter mellan olika färgkartor).
| Om alla deltagande system stöder 24-bitars färgdjup, men programdelningen ändå använder 8-bitarsfärg, bör du kontrollera att SunForum 3D körs i rätt kompatibilitetsläge.
| För att kunna dela program med NetMeeting version 3 med 24-bitars färgdjup (genom NetMeetings "True Color"-protokoll) måste kompatibilitetsläget i SunForum 3D vara inställt på "NetMeeting 3".
| För att kunna dela program med 24-bitars färgdjup med andra T.120-klienter (t.ex. tidigare versioner av SunForum 3D) måste kompatibilitetsläget vara "T.120".
Se även Konfigurera alternativ för SunForum 3D och Färgdjup.

### Ljud/video

| Storleken på fönstret Min video kan ändras när du anropar någon eller när någon kommer in i eller lämnar konferensen. Detta beror på att den deltagaren använder en konferensprodukt som inte stöder den bildstorlek du valde från början. SunForum 3D väljer då, tillsammans med de andra konferensprodukterna, en bildstorlek som passar alla konferensdeltagare.
| Om du inte kan se eller höra en annan konferensdeltagare kontrollerar du följande:
| Stöder den andre deltagarens konferensprodukt ljud/video? Vissa produkter stöder inte detta alls, medan vissa andra (t.ex.) enbart stöder ljud och inte video.
| Använder konferensen flerpunkters ljud/video? Den andre deltagarens konferensprodukt kanske bara stöder punkt-till-punkt-kommunikationer, eller inte är fullständigt H.323-kompatibel. Se Samspel med andra konferensprodukter för mer information. När du har kommit överens med de andra konferensdeltagarna (t.ex. över Chat) avslutar du konferensen och startar den igen som en punkt-till-punkt-konferens med den person som du inte kunde höra eller se. Om detta lyckas kan de andra deltagarna också ansluta till den nya konferensen, i punkt-till-punkt-läge.

### Stöd för kataloger

| Det kan uppstå problem om du försöker logga in eller skicka förfrågningar till vissa katalogservrar som är tillgängliga för allmänheten. Det beror på att de ofta blir överbelastade. Om du råkar ut för detta bör du försöka använda en annan katalogserver.

### Konferenser med NetMeeting 3

| I NetMeeting version 3 finns det många funktioner som inte fanns i Microsofts tidigare konferensprodukter. Tyvärr är en del av dessa funktioner inte bakåtkompatibla med tidigare versioner av NetMeeting eller SunForum 3D. Därför finns det numera två kompatibilitetslägen i SunForum 3D:
| T.120-kompatibilitetsläge
| NetMeeting 3-kompatibilitetsläge
I T.120-kompatibilitetsläge använder SunForum 3D det vanliga T.120-protokollet och är helt kompatibelt med NetMeeting 2 och tidigare SunForum 3D-versioner. I detta läge fungerar SunForum 3D ungefär likadant i konferenser med NetMeeting 3 som NetMeeting 2 gör. Om du konfererar med användare som har NetMeeting 2.x eller tidigare versioner av SunForum 3D skall du välja T.120-kompatibilitetsläge. I NetMeeting 3-kompatibilitetsläge stöder SunForum 3D följande funktioner i NetMeeting 3, som inte är kompatibla med konferensprodukter som kör ren T.120 konferensprogram.
| Programdelning i True Color
| Modellen för styrning och delning av program i NetMeeting 3
| Microsofts variant av whiteboard-protokollet T.126
I detta läge fungerar SunForum 3D ungefär likadant i konferenser med NetMeeting 2 eller tidigare versioner av SunForum 3D som NetMeeting 3 gör.
| Funktionen Delat klippbord finns inte längre i NetMeeting 3. SunForum 3D stöder fortfarande denna funktion, både i T.120- och NetMeeting 3-kompatibilitetsläge, så du kan fortfarande dela klippbordsdata med andra SunForum- eller NetMeeting 2-sessioner, men inte med personer som använder NetMeeting 3.

Copyright 1997 - 2003 Data Connection Ltd.

Copyright 1998 - 2003 Sun Microsystems, Inc