# Lisez-moi

Cette page fournit des informations importantes et des limitations connues relatives à cette version de SunForum 3D. Ces informations sont regroupées en plusieurs catégories :

| Généralités
| Conférences protégées par mot de passe
| Whiteboard
| Partage d’applications
| Audio/Vidéo
| Support d’annuaires
| Interfonctionnement avec NetMeeting

### Généralités

| Pour bénéficier à tout moment des informations les plus récentes, lisez les notes de dépannage de SunForum 3D.
| Pour tout renseignement sur les dernières marques de cette version, lisez la page Informations de licence et de copyright.
| Bien qu’elle soit censée fonctionner avec tous les gestionnaires de fenêtres, l'application SunForum 3D a été développée avant tout pour l’environnement de bureau commun ou CDE (Common Desktop Environment).
| Si vous ne réussissez pas à trouver une fonction que vous avez utilisée dans un produit de conférence semblable, reportez-vous à la liste des fonctions de SunForum 3D pour savoir si elle est disponible dans SunForum 3D.

### Conférences protégées par mot de passe

| Lorsque vous tentez de prendre part à une conférence désignée comme étant protégée par un mot de passe, SunForum 3D vous invite à entrer le mot de passe. Certaines versions de T.120 annoncent par erreur que des conférences sont protégées par un mot de passe, alors qu’il n'en est rien. Dans ce cas, cliquez simplement sur OK sans entrer de mot de passe : la conférence sera normalement établie.
| Notez que vous ne pouvez pas créer de conférences protégées par mot de passe avec SunForum 3D.

### Whiteboard

| En cas d’interfonctionnement avec des systèmes Windows, le texte entré dans le Whiteboard (que ce soit sur le système Windows ou UNIX) risque de ne pas avoir les mêmes polices sur les deux ordinateurs. Cela peut être amélioré en exécutant SunForum 3D avec un serveur de polices TrueType (voir Dépannage avancé).
| En cas de problèmes avec le Whiteboard T.126., vérifiez que le mode dans lequel SunForum 3D fonctionne est compatible. Vous obtiendrez de meilleurs résultats en sélectionnant le mode NetMeeting 3 lorsque vous participez à une conférence avec NetMeeting version 3, et le mode T.120 dans tous les autres cas. (voir Sélection du mode Whiteboard).
| Il se peut qu’au démarrage de Whiteboard T.126 de NetMeeting tous les boutons soient grisés. Vous pouvez résoudre ce problème en relançant Whiteboard de NetMeeting.
| Les tests d'importation et d'exportation des images sous tous les formats pris en charge n'ont pas été exécutés à fond.

### Partage d’applications

| Il vous est recommandé d’exécuter votre gestionnaire de fenêtres en mode cliquer-pour-focus (plutôt que déplacer pour-focus) lorsque vous partagez des applications. De cette façon, le partage d’applications entre plates-formes est plus cohérent, étant donné que Windows s’exécute toujours dans ce mode (et donc les applications partagées par NetMeeting présentent ce comportement).
| Si vous trouvez que vous ne réussissez pas à partager d’applications sur votre bureau, vérifiez ce qui suit :
| Après avoir installé SunForum 3D, vous devez relancer votre serveur X avant de pouvoir partager des applications locales.
| Vous devez exécutez SunForum 3D sur le même système que le serveur X sur lequel il est affiché afin de partager des applications avec d’autres utilisateurs.
| Sur les systèmes qui ne supportent pas un visuel 24 bits, SunForum 3D utilise la palette de couleurs par défaut du système, ce qui peut signifier que la plage de couleurs affichée est limitée. Pour remédier à la situation, procédez comme suit :
| Fermez les autres applications X gourmandes en couleurs (telles que des programmes de coloriage et des navigateurs Web) avant de lancer SunForum 3D
| Exécutez SunForum 3D avec une palette de couleurs personnelle (en utilisant la ligne de commande -install en option) - Notez que cela peut provoquer le « clignotement de la palette de couleurs ».
| Si tous les systèmes supportent un visuel 24 bits, mais que le partage d’applications amoindrit encore la résolution de couleurs, vérifiez que SunForum 3D fonctionne bien dans un mode compatible.
| Afin de partager des applications avec NetMeeting version 3 à 24 bits (en utilisant le protocole « True Color » de NetMeeting), le mode SunForum 3D compatible doit être réglé sur « NetMeeting 3 ».
| Afin de partager des applications à 24 bits avec d’autres clients T.120 (incluant des versions précédentes de SunForum), le mode SunForum 3D compatible doit être réglé sur « T.120 ».
Voir aussi Options Configuration SunForum 3D et Résolution des couleurs.

### Audio/Vidéo

| Il se peut que la taille de la fenêtre Ma Vidéo change lorsque vous commencez un appel ou lorsqu’une autre personne prend part à une conférence ou en sort. Cela peut être dû au fait que l’autre personne utilise un produit de conférence qui ne prend pas en charge la taille que vous avez choisie au début ; SunForum 3D collabore avec les autres produits de conférence pour arriver au meilleur compromis entre les exigences de tous les participants à la conférence.
| Si vous n’arrivez pas à entendre ou à voir une des personnes participant à la conférence, vérifiez ce qui suit :
| Le produit de conférence de l’autre personne supporte-t-il l’audio/vidéo ? Certains produits n’incluent pas ce support, ou (par exemple) supportent l’audio mais pas la vidéo.
| Cette conférence utilise-t-elle l’audio/vidéo multipoint ? Il se peut que l’autre personne utilise un produit de conférence qui ne supporte que le point à point, ou qu’il n’est pas tout à fait compatible en H.323. Voir Utilisation d’autres produits de conférence pour plus d’informations. Après vous être mis d’accord avec les autres participants (vous pouvez le faire en utilisant le mode Chat par exemple), terminez la conférence et redémarrez-la en tant que conférence point à point entre vous et la personne que vous ne réussissiez pas à voir ou à entendre. Si vous réussissez, les autres personnes pourront alors prendre part à la nouvelle conférence et collaborer en mode point à point.

### Support d’annuaires

| Vous pouvez rencontrer des problèmes en vous connectant et en interrogeant certains serveurs d’annuaire publics, qui peuvent être très occupés. Dans ce cas, essayez d’utiliser un autre serveur.

### Interfonctionnement avec NetMeeting

| NetMeeting version 3 introduit de nombreuses nouvelles fonctionnalités par rapport aux produits de conférence précédents de Microsoft. La compatibilité à rebours n’est malheureusement pas assurée pour certaines de ces fonctionnalités avec les versions antérieures de NetMeeting ou SunForum 3D. Voilà pourquoi SunForum 3D propose à présent deux modes compatibilité.
| Mode compatibilité T.120
| Mode compatibilité NetMeeting 3
En mode compatibilité T.120, SunForum 3D utilise le protocole standard T.120 et il est tout à fait compatible avec NetMeeting 2 et les versions précédentes de SunForum 3D. Dans ce mode, SunForum 3D fournit un niveau d’interfonctionnement avec NetMeeting 3 semblable à celui fourni par NetMeeting 2. Nous vous recommandons d’utiliser le mode compatibilité T.120 si vous participez à une conférence avec NetMeeting 2.x ou des versions précédentes de SunForum 3D. En mode compatibilité NetMeeting 3, SunForum 3D supporte les fonctions suivantes de NetMeeting 3 qui ne sont pas compatibles avec les produits de conférencestandard T.120.
| Partage d’applications True Color
| Partage et contrôle d’applications NetMeeting 3
| Variante de Microsoft du protocole de tableau T.126
Dans ce mode, SunForum 3D fournit un niveau d’interfonctionnement avec NetMeeting 2 et les précédentes versions de SunForum 3D semblable à celui fourni par NetMeeting 3.
| La fonctionnalité Presse-papiers partagé n’est plus implémentée dans NetMeeting 3. SunForum 3D continue de supporter cette fonctionnalité dans les deux modes compatibles T.120 et NetMeeting 3. Par conséquent, vous pourrez encore partager les données du Presse-papiers avec d’autres copies de SunForum 3D ou de NetMeeting 2, mais vous ne pourrez pas partager ces données avec des personnes utilisant NetMeeting 3.

Copyright 1997 - 2003 Data Connection Ltd.

Copyright 1998 - 2003 Sun Microsystems, Inc