# Trasferimento di file mediante SunForum 3D

La funzione di trasferimento di file permette l'interscambio di file tra tutti i partecipanti a una conferenza.

| Invio dei file
| Ricevimento dei file
| Annullamento dell'invio di un file
| Interruzione del ricevimento di un file
| Cambiamento della directory dei file ricevuti

### Invio dei file

| Per inviare un file a tutti i partecipanti alla conferenza, premere il pulsante corrispondente nella barra degli strumenti, oppure selezionare Invia file dal menu Strumenti. Selezionare un file dalla finestra di dialogo e fare clic su OK.

Il file verrà inviato a tutti i partecipanti alla conferenza con la funzione di trasferimento T.127. Durante il trasferimento, una finestra mostra l'avanzamento dell'operazione.

### Ricezione dei file

I file inviati dagli altri partecipanti alla conferenza vengono ricevuti automaticamente. Durante il ricevimento, una finestra mostra l'avanzamento dell'operazione. Al termine del trasferimento, il file viene salvato. Per informazioni su come cambiare la directory per il salvataggio dei file ricevuti, vedere una delle sezioni seguenti, Cambiamento della directory dei file ricevuti.

### Annullamento dell'invio di un file

Dopo avere avviato l'invio di uno o più file, è possibile annullare il trasferimento in due modi.

| Per annullare il trasferimento di tutti i file in invio, selezionare Annulla tutti gli invii dal menu Strumenti.
| Per annullare l'invio di un singolo file, selezionare il pulsante Annulla l'invio dalla finestra che mostra l'avanzamento dell'operazione.

### Interruzione della ricezione di un file

| Per interrompere il ricevimento di tutti i file, selezionare Annulla tutte le ricezioni dal menu Strumenti.
| Per interrompere la ricezione di un singolo file, selezionare il pulsante Annulla la ricezione dalla finestra che mostra l'avanzamento dell'operazione.

### Cambiamento della directory dei file ricevuti

Per cambiare la directory in cui vengono salvati i file ricevuti, selezionare Impostazione strumenti dal menu Opzioni e inserire il percorso della nuova directory nel campo "Memorizza i file ricevuti in:". La directory specificata deve esistere e deve essere accessibile in scrittura. Se la directory viene successivamente eliminata, o ne vengono cambiate le autorizzazioni, i file ricevuti vengono memorizzati in /tmp.

Copyright 1997 - 2003 Data Connection Ltd.

Copyright 1998 - 2003 Sun Microsystems, Inc