# SunForum 3D 오디오 및 비디오

SunForum 3D는 H.323 오디오 및 비디오를 지원하며 이를 통해 회의 중 다른 사람에게 말하거나 화면으로 그들의 비디오 이미지를 볼 수도 있습니다. 모든 회의용 제품이 SunForum 3D가 제공하는 광범위한 오디오 및 비디오 기능을 지원하는 것은 아닙니다. 따라서 다른 사람들이 사용하는 회의용 제품이 지원하는 기능만을 사용하도록 제한 받을 수 있습니다. 자세한 내용은 다른 회의용 제품과의 작동을 참조하십시오.

## 사용법

| 회의에 사용되는 다른 제품과 상호 운영할 수 있는 오디오 및 비디오 사용
| 다른 사람들의 컴퓨터로 사용자 오디오 재생 여부 제어
| 다른 사람들의 오디오 청취 여부 제어
| 다른 사람들의 화면에 나타나는 내 비디오 이미지 제어
| 사용자의 화면에 나타나는 다른 사람들의 비디오 이미지 제어
| 지점간 회의에서 다른 사람으로 오디오/비디오 연결 전환
| 오디오 및 비디오 옵션 설정

### 다른 회의용 제품과의 작동

회의용 제품은 다음 세 가지의 오디오/비디오 지원 방식 중 하나를 제공합니다.

| 다지점 동시에 여러 사람을 연결하여 보고 들을 수 있습니다. 각 사람들의 비디오 이미지가 다른 창에 나타나며 모두의 목소리를 포함한 단일 오디오 채널을 들을 수 있도록 그들의 오디오 정보가 함께 혼합됩니다. Microsoft NetMeeting 2.0 및 2.1은 다지점 오디오 및 비디오를 지원하지 않습니다.
| 지점간 한번에 한 사람을 연결하여 보고 들을 수 있으며 다른 사람으로 바꿀 수 있습니다. Microsoft NetMeeting 2.0 및 2.1이 지점간 오디오 및 비디오를 제공합니다.
| 오디오/비디오 없음 회의에서 다른 사람을 보고 들을 수 없습니다. 오디오/비디오가 지원되지 않는 회의용 제품 사용자들은 SunForum 3D 회의와 병렬로 전화 기반 회의 연결을 설정해야 합니다.

다양한 회의용 제품이 제공하는 오디오/비디오 지원의 자세한 내용은 SunForum 3D 기능 비교를 참조하십시오.

SunForum 3D는 다지점을 지원하나 지점간 모드나 오디오/비디오가 없는 다른 회의용 제품과도 작동합니다.

| 회의에 참석한 모두가 다지점 오디오/비디오를 지원하는 제품을 사용중이라면 다지점 또는 지점간 모드를 모두 사용할 수 있습니다(참석 인원이 지점간 모드 운영에 익숙하다면 지점간 모드를 사용하십시오).
| 일부가 지점간 오디오/비디오 모드만을 지원하는 제품을 사용한다면 지점간 모드를 사용해야 합니다. SunForum 3D는 회의에서 강제로 지점간 모드를 사용하도록 구성될 수 있어 지점간 모드만을 지원하는 제품이 오디오/비디오 연결을 설치할 수 있다는 것이 확실합니다 (다지점이 가능한 다른 사용자를 연결하여 다지점 모드에서 회의를 시작할 수 있지만, 이 경우 지점간 기능만이 있는 사람과 오디오/비디오 연결을 설정할 수 없을 것입니다).
| 오디오/비디오를 지원하지 않는 제품을 사용하는 사람도 회의에 참석할 수 있으나 다른 사람을 보고 들을 수는 없습니다. 오디오/비디오가 지원되는 회의 참석자와는 통신할 수 있습니다.

다른 사람을 연결하면 SunForum 3D는 우선 다른 제품의 성능에 상관없이 지원하는 오디오/비디오용 지점간 연결을 작성합니다. 제 3자가 회의에 참석 시 다지점 회의가 되느냐 지점간 회의가 되느냐는 그의 성능에 달려 있습니다. 회의가 다지점 회의가 되면 다지점을 지원하지 않는 제품은 회의 중 오디오/비디오 연결을 작성할 수 없습니다.

지점간 모드로 회의를 시작하려면 오디오/비디오 설정 대화 상자에서 이를 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 오디오/비디오 옵션 설정을 참조하십시오.

### 다른 사람들의 컴퓨터에서 사용자 오디오 청취 여부 제어

주 창의 상단에 있는 오디오 패널은 오디오의 사용 여부를 나타냅니다.

마이크 아이콘 왼쪽의 확인란은 연결 중 사용자의 오디오를 다른 사람들이 청취하고 있는지를 나타냅니다.

| 연결 중 오디오를 멈추거나 시작하려면 아이콘 왼쪽의 확인란을 누르십시오.
| 오디오 출력 레벨은 슬라이더를 오른쪽으로 밀면 커지고 왼쪽으로 밀면 작아집니다. 이는 다지점 회의 시 중요하며 이 때 슬라이더는 다른 사람들의 오디오와 관련하여 사용자 오디오의 볼륨을 결정합니다.
| 지점간 오디오/비디오를 사용하고 있으면 현재 연결된 사람만을 들을 수 있습니다. 연결 중 다른 사람으로 전환하려면 지점간 오디오/비디오에서 다른 사용자로 전환을 참조하십시오. 다른 사람의 컴퓨터에 사용자 오디오 관련 문제가 있는 경우, 구성 마법사를 사용하여 사용자 설정을 점검하십시오. 이렇게 하려면 도구 메뉴에서 구성 마법사를 선택하십시오. 오디오/비디오 설정에서 설명되는 에코 방지 및 자동 게인 제어 옵션을 점검하십시오.

### 사용자의 컴퓨터에서 다른 사람들의 오디오 청취 여부 제어

주 창의 상단에 있는 오디오 패널은 오디오의 사용 여부를 나타냅니다.

스피커 아이콘 왼쪽의 확인란은 사용자의 컴퓨터에서 다른 사람의 오디오 청취 여부를 나타냅니다.

| 연결 중 다른 사람의 오디오 청취를 멈추거나 시작하려면 아이콘 왼쪽의 확인란을 누릅니다.
| 볼륨은 슬라이더를 오른쪽으로 밀면 커지고 왼쪽으로 밀면 작아집니다.
| 지점간 오디오/비디오를 사용하고 있으면 현재 연결된 사람만을 들을 수 있습니다. 연결 중 다른 사람으로 전환하려면 지점간 오디오/비디오에서 다른 사용자로 전환을 참조하십시오. 사용자에게 오디오 관련 문제가 있는 경우, 구성 마법사를 사용하여 사용자 설정을 점검할 수 있습니다. 이렇게 하려면 도구 메뉴에서 구성 마법사를 선택하십시오.

### 다른 사람들의 화면에 나타나는 내 비디오 이미지 제어

비디오를 사용하여 연결을 시작하기 전에 다른 사람의 화면에 나타날 사용자의 비디오 이미지를 확인할 수 있습니다(예: 시스템의 카메라가 바르게 지정되었는지 확인). 사용자 화면의 내 비디오 창에 비디오 이미지가 나타납니다. 도구 메뉴에서 비디오를 선택하거나 사용자 비디오 표시를 선택하여 언제나 내 비디오 창을 보이거나 숨길 수 있습니다. 또한 창을 닫아서 숨길 수도 있습니다. 연결을 입력하기 전에 사용자 정보 창 밑의 "보내지 않음" 메시지를 볼 수 있습니다.

연결 후 내 비디오 창 하단의 상태 메시지에 추가로 버튼이 나타납니다. 상태 메시지는 현재 비디오 보내기 상태를 반영합니다. 버튼은 다음과 같은 상태를 변경할 때 사용합니다.

| 비디오 상태가 "보내기"이면 일시 정지 버튼이 나타납니다. 이 버튼을 누르면 비디오 표시가 일시 정지됩니다 표시를 일시 정지시키면 창에 "고정" 이미지가 나타나며 상태 메시지는 "일시 정지됨"으로 나타납니다.
| 비디오 상태가 "일시 정지됨"이면 재생 버튼이 나타납니다. 이 버튼을 누르면 비디오 표시가 활성화됩니다 표시가 활성화되면 비디오 보내기가 다시 시작되고 상태 메시지는 "보내기"로 나타납니다.

창의 일시 정지 / 재생 버튼 대신 이 창의 보기 메뉴에서 일시 정지 옵션을 사용할 수 있습니다. 이 옵션은 연결 중일 때만 나타납니다.

비디오 이미지를 연결과 동시에 다른 사람에게 자동으로 보낼지 여부를 제어할 수 있습니다. 자세한 내용은 오디오/비디오 옵션 설정을 참조하십시오.

### 사용자의 화면에 나타나는 다른 사람들의 비디오 이미지 제어

다지점 오디오/비디오를 사용하면 연결 중인 각 사람들이 비디오 보내기를 시작할 때 그들의 비디오 이미지가 자동으로 나타납니다.

| 각자의 이미지가 그들의 이름이 붙은 다른 창에 나타납니다. 다른 사람이 연결에 참여하거나 연결을 끊을 때 새 창이 나타나거나 기존 창이 사라집니다.
| 사용자의 화면에서 어느 창을 사라지게 할지 선택할 수 있습니다. 도구 메뉴에서 비디오 옵션을 선택한 후 다른 사람 표시를 선택합니다. 그리고 표시하거나 숨길 창의 항목을 누릅니다. 또한 시스템 메뉴에서 창을 닫아 표시된 창을 숨길 수 있습니다.
| 창의 맨 아래 오른쪽 구석에 있는 확대 및 축소 버튼을 사용하여 각 창의 배율을 변경할 수 있습니다. 이들 버튼을 사용하면 100%, 200%, 300% 및 400% 배율 사이에서 선택할 수 있습니다. 또한 창의 보기 메뉴에서 배율을 선택할 수도 있습니다. 비디오 수신 창이 나타날 때마다 모든 창에 대해 특정 배율을 지정하려는 경우, 오디오/비디오 설정 대화 상자를 사용하여 이것을 수행할 수 있습니다. 자세한 정보는 오디오/비디오 옵션 설정을 참조하십시오.

지점간 오디오/비디오를 사용하면 원격 비디오 창이 현재 연결한 사람(있는 경우)의 비디오 이미지를 표시합니다.

| 연결 중 다른 사람으로 전환하려면 지점간 오디오/비디오에서 다른 사용자로 전환을 참조하십시오.
| 사용자의 화면에 이 창을 표시할지 여부를 선택할 수 있습니다. 도구 메뉴에서 비디오 옵션을 선택한 후 원격 비디오 표시를 눌러 표시할 창을 나타내거나 멈춥니다. 또한 창의 닫기 버튼을 눌러 표시된 창을 닫을 수 있습니다.

각 창의 하단의 버튼은 다음과 같이 비디오가 표시되고 있음을 나타냅니다.

| 비디오 상태가 "보내기"이면 일시 정지 버튼이 나타납니다. 이 버튼을 누르면 비디오 표시가 일시 정지됩니다 표시를 일시 정지시키면 창에 "고정" 이미지가 나타나며 상태 메시지는 "일시 정지됨"으로 나타납니다.
| 비디오 상태가 "일시 정지됨"이면 재생 버튼이 나타납니다. 이 버튼을 누르면 비디오 표시가 활성화됩니다 표시가 활성화되면 비디오 보내기가 다시 시작되고 상태 메시지는 "보내기"로 나타납니다.

비디오 이미지를 비디오 보내기와 동시에 다른 사람에게 자동으로 보낼지 여부를 제어할 수 있습니다. 자세한 내용은 오디오/비디오 옵션 설정을 참조하십시오. 이 이미지가 표시되지 않으면 사용자 화면에 원격 사용자의 창이 재생 버튼을 사용하여 비디오 표시를 시작하기까지 비어있는 상태로 남아 있습니다.

창의 일시 정지 / 재생 버튼 대신 이 창의 보기 메뉴에서 일시 정지 옵션을 사용할 수 있습니다.

다른 사람의 비디오가 사용하는 창 크기는 보내는 사람의 회의용 제품에 따라 달라집니다.

### 지점간 오디오/비디오에서 다른 사용자로 전환

지점간 오디오/비디오는 회의 중 한번에 한 사람만 보고 들을 수 있습니다. 회의 중 다른 사람으로 전환할 수 있습니다. 그러나 이미 전에 보고 들은 사람이 회의에 남아 있으면 다른 사람으로 전환되지 않습니다. 이미 다른 사람에게 연결된 사람으로 전환할 수도 없습니다.

다른 사람으로 전환하려면 도구 메뉴에서 오디오 및 비디오 전환을 선택하십시오. 현재 연결 중인 사람을 포함하여 사용자가 연결할 수 있는(사람들 이름 옆에 선택 표시로) 사람들의 목록을 표시합니다. 이 목록은 오디오/비디오를 지원하는 사람을 포함하지 않습니다.

| 다른 사람으로 전환하려면 목록에서 사람 이름을 누릅니다.
| 회의에는 남아 있지만 다른 사람으로 전환하지 않으려면 현재 연결되어 있는 사람 이름(이름 옆에 선택 표시되어 있는)을 누릅니다.

오디오 및 비디오 전환 메뉴 항목은 하나 이상의 오디오/비디오를 사용할 수 있는 사람과 회의 중이거나 지점간 연결을 사용할 때만 나타납니다.

### 오디오/비디오 옵션 설정

옵션 메뉴에서 오디오/비디오 설정을 선택하여 SunForum 3D 오디오/비디오 지원 행동을 구성할 수 있습니다. 또한 내 비디오 창에서 보기 메뉴의 오디오/비디오 설정을 선택하여 같은 대화 상자를 표시할 수 있습니다. 그러면 다음과 같은 여러 옵션 설정이 표시됩니다.

- 오디오/비디오 설정, SunForum 3D의 오디오 및 비디오 기능이 작동하는 방법을 결정합니다.
- 오디오/비디오 장치 설정, SunForum 3D가 사용자 컴퓨터에서 사용할 수 있는 오디오 및 비디오 장치를 사용하는 방법을 결정합니다.

(이 메뉴에 있는 다른 옵션들은 SunForum 3D 옵션 구성에서 설명됩니다.)

오디오/비디오 설정

| 지점간 A/V 연결 사용 | 다른 사람과의 통화를 시작할 때 SunForum 3D는 다른 사람이 다지점을 지원하는 회의용 제품을 사용 중인 경우 일반적으로 다지점 오디오/비디오 지원을 제공합니다. 다른 사람의 회의용 제품이 지점간 오디오/비디오 지원만을 제공하면, SunForum 3D는 경고 메시지를 표시하고 지점간 모드로 회의를 설정합니다. 회의가 시작되면, 다지점 및 지점간 모드 사이에서 변경할 수 없습니다. 일부 경우에는 이 작동을 대체하고 지점간 모드에서 명시적으로 회의를 시작하기 원할 수 있습니다. 이것은 다음 중 하나가 참인 경우에 적용됩니다. 다지점 지원을 갖는 다른 사람을 연결하여 회의를 시작하지만, 회의에 참석하는 다른 사람이 지점간 지원만을 갖고 있습니다. 이 경우, 지점간 모드에서 회의를 시작해야 합니다. 다지점 회의를 시작하면 지점간 기능만을 갖는 사람과의 오디오/비디오 연결을 설정할 수 없습니다. 회의에 참석한 사람의 일부 또는 전부가 지점간 지원만을 제공하는 회의용 제품에 익숙하고, 사용자는 그들이 예상하는 방식으로 회의가 운영되기를 원합니다. 지점간 및 다지점 오디오/비디오에 대한 자세한 내용은 다른 회의용 제품과의 작업을 참조하십시오.
| 보내는 이미지 크기 | 다른 사람의 화면에 나타날 사용자의 비디오 이미지 크기를 지정합니다. 또한 사용자 화면의 내 비디오 창의 크기를 결정합니다. 사용할 수 있는 창 크기 범위는 다른 사람이 사용하는 회의용 제품 성능에 따라 다릅니다. 이미 회의 중이고 다른 사람이 오디오/비디오를 지원하지 않는 회의용 제품을 사용 중이라면 하나 이상의 옵션이 회색으로 표시됩니다. 창 크기는 연결 시 또는 다른 사람이 회의에 참석하거나 나타날 때 변경할 수 있습니다. 이는 다른 사람이 원래 선택된 창 크기를 사용할 수 없을 수 있기 때문입니다. SunForum 3D는 현재 회의 중인 모든 사람의 요구 사항에서 최선의 타협안을 선택할 수 있도록 다른 회의용 제품과 협력하고 있습니다.
| 받기 선호. . . | 이 옵션을 사용하여 사용자의 화면에 나타날 다른 사람의 비디오 이미지 화질을 조절할 수 있습니다. 초당 더 많은 비디오를 보려면 슬라이더를 고속 비디오 쪽으로 이동시킵니다. 이미지가 더 원활하게 나타나지만 해상도는 떨어집니다. 더 높은 해상도의 비디오를 보려면 슬라이더를 화질 향상 쪽으로 이동시킵니다. 향상된 화질의 비디오 이미지를 볼 수 있지만 비디오가 원활하게 표시되진 않습니다.
| 내 연결 속도... | 이 옵션을 사용하여 SunForum 3D는 회의 중 사용하는 네트워크 연결 대역폭을 제공할 수 있습니다. SunForum 3D는 최선의 방법으로 회의를 유지할 오디오 및 비디오 프로세싱을 구성하기 위해 이 정보를 사용합니다.
| 에코 방지 | 이 옵션을 사용하여 SunForum 3D에서 자동으로 에코를 취소할 수 있습니다. 회의에 사용된 부호기와 SunVideo Plus의 유무에 따라 소프트웨어 반이중이나 하드웨어 에코 취소를 사용할 수 있습니다. 헤드폰이 아닌 스피커를 사용하여 오디오를 재생 중인 경우 이 옵션을 선택하는 것이 좋습니다.
| 자동 게인 제어 | 이 옵션을 선택하면, SunForum 3D가 자동으로 입력 레벨을 바탕으로 마이크의 감도를 조정합니다.
| 기본 비디오 배율 | 이 옵션은 컴퓨터에서 수신된 비디오를 재생하는 데 사용되는 기본 배율(100% - 400%)을 지정합니다. 새로 수신되는 각 비디오 창이 이 배율로 나타납니다. 필요한 경우 나중에 비디오 창의 맨 아래에 있는 버튼을 사용하여 개별 비디오 창의 크기를 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 사용자의 화면에 나타나는 다른 사람들의 비디오 이미지 제어를 참조하십시오.

### 오디오/비디오 장치 설정

옵션 메뉴에서 오디오/비디오 장치 설정을 선택하여 오디오/비디오를 지원하는 SunForum 3D가 사용할 장치를 구성할 수 있습니다.

| 오디오 장치: | 사용자 바탕 화면에 내장된 오디오 지원(워크스테이션 또는 Sun Ray)을 사용할지 아니면 SunVideo Plus 장치가 제공하는 오디오 지원(워크스테이션 전용)을 사용할지 여부를 선택하십시오. 그런 다음 설정 버튼을 눌러 SunForum 3D가 이 오디오 장치를 사용하는 방법을 설정하십시오.

설정 버튼을 사용하여 다음을 선택할 수 있습니다.

| 오디오 입력: | 오디오 입력에 사용하려는 컴퓨터의 입력 포트(마이크 또는 라인)를 선택합니다(회의에 참석한 다른 사람에게 전송하기 위해 사용자 음성을 수신합니다).
| 오디오 출력: | 이 옵션은 내장된 오디오 지원을 사용하는 경우에만 적용되며, SunVideo Plus 장치를 사용하는 경우에는 사용할 수 없습니다. 오디오 출력에 사용할 바탕 화면의 사용 가능한 출력 포트(스피커, 헤드폰 또는 라인)를 선택합니다(회의에 참석한 다른 사람에게 들립니다). Sun Ray 사용자의 경우, Sun Ray 오디오 설정은 SunForum 3D에서의 설정과 일치해야 합니다.
| 비디오 장치: | 컴퓨터의 내장된 비디오 지원(Sun Ray)을 사용할지 아니면 SunVideo Plus 또는 IEEE 1394 장치(설치한 경우)를 사용할지 여부를 선택합니다. 내장 비디오 지원을 사용하려는 경우, 어떤 추가 옵션도 설정할 필요가 없습니다. 그렇지 않으면 설정 버튼을 눌러서 SunForum 3D가 이 장치를 사용하는 방법을 설정합니다.

SunVideo Plus 장치의 경우, 설정 버튼을 사용하여 다음을 선택할 수 있습니다.

| 비디오 입력: | 카메라(회의에 있는 다른 사람에게 전송할 사용자 사진을 수신)에 대해 사용하려는 컴퓨터의 입력 포트(Composite-1, Composite-2 또는 SVideo)를 선택합니다.
| 비디오 형식: | 사용하려는 카메라 유형(PAL 또는 NTSC)을 선택합니다.
| 색상: | 내 비디오 창의 사용자 비디오 이미지를 점검합니다. 이것은 회의에 참석한 다른 사람에게 보내질 이미지입니다. 이 창이 표시되지 않으면, 도구 메뉴에서 비디오를 선택한 후 내 비디오 표시를 선택합니다. 필요한 경우, 슬라이더를 사용하여 이 이미지의 밝기, 대조 및 색조를 조정합니다. 기본값 복원 버튼은 색상 설정을 SunForum 3D의 기본값으로 되돌립니다.

IEEE 1394 장치의 경우, 설정 버튼을 사용하여 다음을 선택할 수 있습니다.

| 색상: | 내 비디오 창의 사용자 비디오 이미지를 점검합니다. 이것은 회의에 참석한 다른 사람에게 보내질 이미지입니다. 이 창이 표시되지 않으면, 도구 메뉴에서 비디오를 선택한 후 내 비디오 표시를 선택합니다. 필요한 경우, 슬라이더를 사용하여 이 이미지의 밝기, 노출, 색조, 흑백 균형(U 및 V) 및 감마를 조정합니다. 기본값 복원 버튼은 색상 설정을 SunForum 3D의 기본값으로 되돌립니다. 다른 방법으로는, 자동 구성 선택란을 선택하는 경우 카메라가 자동으로 밝기와 흑백 균형 설정을 구성합니다.

Sun Ray 비디오 장치의 경우, 선택할 설정이 없습니다.

Copyright 1997 - 2001Data Connection Ltd.

Copyright1998 - 2001Sun Microsystems, Inc