# Léame

Esta página recoge restricciones conocidas de esta versión de SunForum 3D, y otra información importante. Se divide en las siguientes secciones.

| General
| Conferencias protegidas con contraseña
| Pizarra
| Compartición de aplicaciones
| Audio y vídeo
| Información sobre directorios
| Interoperabilidad con NetMeeting 3

### General

| Consulte SunForum 3D Troubleshooting Notes, donde encontrará la última información sobre solución de problemas.
| Consulte la Página de información de Copyright para conocer las últimas marcas comerciales utilizadas en esta versión.
| Aunque debería funcionar con todos los gestores de ventanas, SunForum 3D se ha desarrollado principalmente para el entorno CDE (Common Desktop Environment).
| Si no localiza una función que ha utilizado en un producto de conferencia similar, consulte Funciones de SunForum 3D para comprobar si se encuentra disponible en SunForum 3D.

### Conferencias protegidas con contraseña

| Si trata de sumarse a una conferencia que se ha establecido como protegida con contraseña, SunForum 3D le solicita la contraseña. Algunas implementaciones de la norma T.120 indican de forma incorrecta que las conferencias están protegidas con contraseña aunque no se haya especificado contraseña alguna. En este caso, simplemente haga clic en Aceptar sin introducir ninguna contraseña: la conferencia se establecerá de la forma normal.
| Recuerde que no puede crear conferencias protegidas con contraseña con SunForum 3D.

### Pizarra

| Cuando interopere con sistemas que no son Solaris, puede que el texto introducido en la pizarra (ya sea en el sistema Windows o UNIX) no aparezca con la misma fuente en los dos sistemas. Esto puede mejorar si se ejecuta SunForum 3D con un servidor de fuentes TrueType (consulte Temas avanzados).
| Si experimenta problemas con la pizarra T.126, compruebe si SunForum 3D se está ejecutando con el modo de compatibilidad correcto. Los mejores resultados se obtienen seleccionando el modo NetMeeting 3 cuando se participa en una conferencia con NetMeeting versión 3 y el modo T.120 en el resto de los casos. (consulte Selección del modo de pizarra).
| En ocasiones, la pizarra T.126 de NetMeeting se inicia con todos los botones deshabilitados (en gris). Esto se resuelve reiniciando la pizarra de NetMeeting.
| La importación y exportación de imágenes no se ha probado de forma exhaustiva con todos los formatos admitidos.

### Compartición de aplicaciones

| Es preferible ejecutar el gestor de ventanas en modo de activación de ventana con clic (en lugar de activación con desplazamiento del mouse) al utilizar aplicaciones compartidas. Esto hace que el uso compartido de aplicaciones por diferentes plataformas sea más homogéneo ya que Windows siempre este utiliza este modo (y, por tanto, las aplicaciones compartidas por NetMeeting presentarán este comportamiento).
| Si no puede compartir aplicaciones en su escritorio, compruebe lo siguiente:
| Después de instalar SunForum 3D, se debe reiniciar el servidor X para poder compartir aplicaciones locales.
| Es preciso ejecutar SunForum 3D en el mismo sistema que el servidor X en el que se está visualizando para poder compartir aplicaciones con otros usuarios.
| En sistemas que no admiten colores de 24 bits, SunForum 3D utiliza automáticamente el mapa de colores del sistema, lo que puede provocar que la gama de colores visualizados sea limitada. Esto se puede mejorar haciendo lo siguiente:
| Cerrando otras aplicaciones X que hagan uso intensivo del color (como editores de mapas de bits o exploradores de Web) antes de iniciar SunForum 3D.
| Ejecutando SunForum 3D con un mapa de color privado (con la opción -install de la línea de comandos); esto puede dar lugar a "destellos" del mapa de colores.
| Si todos los sistemas admiten colores de 24 bits, pero, al compartir aplicaciones, se obtiene una resolución de colores inferior, compruebe si SunForum 3D está ejecutándose con el modo de compatibilidad adecuado.
| Para poder compartir aplicaciones con NetMeeting versión 3 usando colores de 24 bits (con el protocolo "True Color" de NetMeeting), el modo de compatibilidad de SunForum 3D debe ser "NetMeeting 3".
| Para poder compartir aplicaciones con otros clientes T.120 (incluidas versiones anteriores de SunForum 3D) usando colores de 24 bits, el modo de compatibilidad debe ser "T.120".
Consulte también Configuración de las opciones de SunForum 3D y Resolución de colores.

### Audio y vídeo

| Si detecta que el tamaño de la ventana Mi vídeo cambia cuando se inicia una llamada, o cuando otra persona se suma a la conferencia o la abandona. La razón es que algún participante puede estar utilizando un producto que no admite el tamaño seleccionado inicialmente; SunForum 3D coopera con los otros productos de conferencia para seleccionar la mejor opción de visualización posible a fin de satisfacer todos los requisitos de los participantes de la conferencia.
| Si no puede escuchar o ver a otra persona de la conferencia, compruebe lo siguiente:
| ¿El producto de conferencia de la otra persona admite audio y vídeo? Algunos productos no admiten este tipo de comunicación, o (por ejemplo) admiten audio, pero no vídeo.
| ¿Esta conferencia utiliza audio/vídeo multipunto? La otra persona puede estar utilizando un producto que solo admita el modo punto a punto o que no sea totalmente compatible con H.323. Consulte Funcionamiento con otros productos de conferencia para obtener más información. Después de informar a todos los participantes de la conferencia (puede hacerlo con la aplicación de conversación), finalice la conferencia y reiníciela en modo punto a punto con la persona que no podía escuchar o ver. Si se resuelve el problema, el resto de los participantes pueden unirse a la nueva conferencia y trabajar en modo punto a punto.

### Información sobre directorios

| Pueden producirse problemas para establecer conexión y consultar algunos servidores de directorios públicos, que, en ocasiones, se encuentran realmente congestionados. Si ocurre esto, pruebe a utilizar otro servidor de directorios.

### Interoperabilidad con NetMeeting 3

| NetMeeting versión 3 introduce gran número de funciones nuevas con respecto a otros productos de conferencia anteriores de Microsoft. Lamentablemente, algunas de estas funciones no son compatibles con las versiones anteriores de NetMeeting o SunForum 3D. Por esta razón, SunForum 3D ahora proporciona dos modos de compatibilidad.
| Modo de compatibilidad T.120
| Modo de compatibilidad NetMeeting 3
En el modo de compatibilidad T.120, SunForum 3D utiliza el protocolo T.120 estándar y es totalmente compatible con NetMeeting 2 y versiones anteriores de SunForum 3D. En este modo, SunForum 3D proporciona un nivel similar de interoperación con NetMeeting 3 que el que proporciona NetMeeting 2. Es aconsejable utilizar el modo T.120 si se participa en una conferencia con NetMeeting 2.x o con versiones anteriores de SunForum 3D. En el modo de compatibilidad NetMeeting 3, SunForum 3D admite las siguientes funciones de NetMeeting 3 que no son compatibles con los productos de conferencia T.120 productos para conferencias.
| Aplicaciones compartidas con True Color
| Control y compartición de aplicaciones NetMeeting 3
| La variante de Microsoft del protocolo de pizarra T.126
En este modo, SunForum 3D proporciona un nivel similar de interoperación con NetMeeting 2 y versiones anteriores de SunForum 3D que el que proporciona NetMeeting 3.
| La función de portapapeles compartido se ha suprimido en NetMeeting 3. SunForum 3D continúa proporcionando esta función en ambos modos de compatibilidad: T.120 y NetMeeting 3, por lo que puede seguir compartiendo datos del portapapeles con otras copias de SunForum 3D o NetMeeting 2, pero no con los participantes que utilicen NetMeeting 3.

Copyright 1997 - 2003 Data Connection Ltd.

Copyright 1998 - 2003 Sun Microsystems, Inc