# 3D OpenGL 그래픽 응용프로그램 공유

SunForum 3D를 사용하면 3D OpenGL 응용프로그램의 우수한 성능을 고속 공유할 수 있습니다. SunForum 3D 회의 관리자에게는 3D 응용프로그램 표시에 대한 제어권이 있습니다.

SunForum 3D는 기타 H.323/T.120 기반 회의 응용프로그램 및 초기 SunForum 버전과 상호 작동하지만 고속 공유는 응용프로그램을 공유하는 SunForum 3D 호스트로부터 SunForum 3D 회의 참가자들까지만 사용할 수 있습니다.

SunForum 3D 공유를 사용할 수 있는 경우, OpenGL 이미지 데이터를 잡아 압축하고 개인 채널을 통해 모든 회의 참석자들에게 전송합니다. 참석자들은 차례로 데이터를 받아 압축을 해제하고 이미지를 표시합니다. 3D 응용프로그램을 표시하는 이 파이프라인을 구성하기 위해 여러 옵션을 사용할 수 있습니다. 회의나 공유가 진행되는 동안 이 옵션의 일부를 동적으로 (SunForum 3D GUI로부터) 변경할 수 있습니다. 나머지 옵션들은 SunForum 3D 시스템 또는 사용자 특정 구성 파일에서 설정합니다.

공유중인 3D OpenGL의 프레임 속도가 현저하게 느려질 수도 있습니다. 이것은 각 프레임을 잡아 압축하여 모든 수신자들에게 보내서 압축을 풀고 표시해야 하기 때문에 예상된 동작입니다. SunForum 3D 회의 관리자 인터페이스 3D 제어권을 사용하여 이러한 동작 및 성능을 제어할 수 있습니다.

OpenGL 응용프로그램 요구 조건을 포함한 자세한 정보를 보려면 SunForum 3D 소프트웨어 사용 설명서를 참조하십시오.

## SunForum 3D 작동 제어 설명

#### 3D 토글 버튼

이 버튼이 켜져 있으면(체크 표시됨), SunForum 3D 응용프로그램 공유를 사용할 수 있습니다. 버튼이 꺼져 있으면(체크 표시되어 있지 않음), SunForum 3D 응용프로그램 공유를 사용할 수 없습니다. 후자의 경우, 계속 응용프로그램이 공유됩니다(SunForum과 공유하던 대로). 그러나 SunForum 3D 응용프로그램 공유 모드와 비교해서 뷰어에 대한 프레임의 무결성 및 프레임 속도에서 성능이 현저히 저하됩니다.

회의중 가끔 응용프로그램을 보아야 하는 순종적인 비 SunForum 3D 회의 참여자들이 있는 경우, 이 토글 버튼을 끕니다. 3D 응용프로그램 공유 토글 버튼을 끄면 성능이 손상되지만 비 SunForum 3D 노드에 프레임을 보여줄 수 있습니다.

#### 빠른 속도 - 고품질 슬라이더

프레임은 한 쪽에서 압축되어 다른 쪽에서 압축 해제됩니다. 압축/압축 해제에 사용되는 CODEC은 3D 응용프로그램 공유에 대한 매개변수 설정에서 논의되지만, 일부 CODEC을 사용하면 매개변수가 이미지 상세의 손실에 대하여 압축 비율의 균형을 맞출 수 있습니다. 현재 선택된 CODEC에 해당 매개변수가 있는 경우, 슬라이더를 사용할 수 있지만 그렇지 않은 경우에는 슬라이더를 사용할 수 없습니다.

CODEC, 프레임 크기, CPU 처리 기능, 및 사용 가능한 대역폭에 따라 슬라이더 이동 효과를 볼 수 있거나 볼 수 없을 수도 있습니다. 슬라이더는 중간으로 설정한 후 성능, 이미지 품질 및 기타 필요에 따라 왼쪽 또는 오른쪽으로 조절하는 것이 가장 좋습니다.

슬라이더는 응용프로그램을 전송하는 쪽(응용프로그램 공유 호스트)에 대해서만 유효합니다.

#### 프레임 허용 건너 뛰기 (보내기)

프레임을 잡아 압축하고 네트워크를 통해 전송하여 압축을 해제하고 표시합니다. 기본적으로(이 버튼을 체크 표시하지 않은 경우). 호스트에서 생성된 모든 프레임은 다른 모든 SunForum 3D 회의 참석자들에게 전송되어 보여집니다. "프레임 허용 건너 뛰기 (보내기)"를 선택하면 병목이 무엇이 되든(일반적으로 압축 또는 네트워크 정체) 공유중인 응용프로그램이 느려집니다.

"프레임 허용 건너 뛰기 (보내기)"를 선택하는 경우, SunForum 3D는 OpenGL 응용프로그램이 그만큼 느려지지 않도록 응용프로그램의 일부/특정 프레임의 전송을 건너 뛰도록 허용됩니다.

뷰어 시스템에서 이 토글을 설정하면 응용프로그램 공유 호스트에 영향을 주지 않습니다. 즉, 이 토글은 응용프로그램 공유 호스트에게만 유효합니다.

이 버튼은 공유 응용프로그램을 호스트하는 SunForum 3D에서만 효과가 있습니다.

#### 프레임 허용 건너 뛰기 (받기)

이 토글 버튼은 받는 쪽의 프레임 건너 뛰기 토글 버튼과 같습니다. 기본적으로(이 버튼이 체크 표시되어 있지 않은 경우), 수신된 모든 프레임을 압축 해제하고 표시합니다.

"프레임 허용 건너 뛰기(받기)"를 선택하는 경우, SunForum 3D는 (호스트에서 생성된) 최신 프레임을 좀 더 빨리 표시하기 위해 일부 프레임의 표시를 건너 뜁니다.

예를 들어, 시스템이 저속 시스템이고 회의에서 디코딩 및 표시가 다른 시스템과 비교하여 상대적으로 느린 경우, 대체로 저속 시스템은 모든 회의 참가자들에 대한 프레임 속도를 느리게 합니다. 이런 경우, 저속 시스템의 사용자는 이 토글 버튼을 눌러 선택할 수 있기 때문에 프레임 건너 뛰기를 사용할 수 있고 그만큼 회의 호스트 및 다른 사람들을 느리게 만들지 않습니다.

뷰어 시스템에서 이 토글을 설정하면 응용프로그램 공유 호스트에 영향을 주지 않습니다. 즉, 이 토글은 수신 시스템에만 유효합니다.

### SunForum 3D 구성 파일

/opt/SUNWsf3d/config/system-config 구성 파일의 항목에는 3D 응용프로그램 공유 동작을 제어하는 다양한 매개변수가 있습니다. 파일을 편집하려면 수퍼유저여야 하지만 이 파일은 편집이 가능합니다. 해당 매개변수들은 구성 파일에서 설명합니다.

이 파일의 사용자 편집 가능 사본은 $HOME/.sunforum/.sf3d-user-config에 있습니다. 이 파일이 없는 경우, system-config 파일의 복사본을 만드십시오. 이 파일은 또한 SunForum 3D를 실행중인 동안 사용자가 만든 GUI 선택사항에 따라 SunForum 3D에 의해 갱신됩니다.

.sf3d-user-config 및 system-config 파일 모두에 항목이 있는 경우, .sf3d-user-config의 매개변수가 system-config의 매개변수보다 우선합니다.

Copyright 1997 - 2001Data Connection Ltd.

Copyright1998 - 2001Sun Microsystems, Inc